제주특별자치도개발공사 공고 제2020 - 011호

L2라인 프리폼사출기용 공기압축기 구매 설치

서    면    질    의    답    변

2020.  01.   .

질의 일자	2019년 12월 26일
질의 회사명	㈜○○○○
질의 및 답변내용	질의 1) COMPRESSOR 용량단위 => ㎥/HR 또는 N㎥/HR 답변 1) 현장 설명회에서 토출유량이라고 했는데 온도, 기압, 습도에 따라 압축공기량이 달라 질 수 있으며, 해당업체마다 달리 판단 할 수 있어 N㎥/h로 일치함.
	질의 2) AIR DRYER TYPE => 냉동식, 흡착식 HEATER PURGE, 흡착식 HEATER NON-PURGE 답변 2) 노점이 –40이하가 나와야 함. 말단에 노점계를 설치하여 확인이 가능하여야 함.
	질의 3) COMPRESSOR 기동방식 => REACTOR, SOFT STARTER 답변 3) Soft Starter방식이 기본사항 임. 다만, 귀 사의 기계 동작의 최상조건으로 판단하여야 하는 사항으로 평가 시 반영될 수 있음

질의 일자	2020년 01월 03일
질의 회사명	아○○○○○○○○
질의 및 답변내용	질의 1) 콤프레셔 기동반은 Soft starter 방식으로 적용 질의 2) 당사가 선정한 콤프레셔의 경우 starter 방식이 장비 내부에 설치되어 있는 저압모터 (Y-DELTA) 방식입니다. 해외공장에서 모터 Maker standard 방식으로 제작되어 모터 starter 방식 변경이 불가능합니다. 현장 설명회 요청에 따라 설치 장비 옆에 분전반(2차 전원 공급을 위한) 제작하여 공급 예정입니다. 답변 1, 2) Soft Starter방식이 기본사항 임. 다만, 귀사의 기계 동작의 최상조건으로 판단하여야 하는 사항으로 평가 시 반영될 수 있음

“끝”