신규 생산설비(L5) 제작․구매․설치 도입 관련

서면 질의 회신

▢ 회신일 : 2017. 3. 21.

▢ 회신내용

순

구분

내역

비 고

1

질의

❍ P22 하기 내용과 같이 “업체선정등에 대한 일체의 자료는 공개하지 않는다.”라고

되어있습니다. 하지만 지난번 현장 설명회시에는 공개 하신다고 하셨습니다.

어떤 답변이 맞는지 문의 드립니다. L3 및 L4시에도 자료는 공개되었습니다.

3) 입찰자는 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여는 대외비

로 취급하고 타 외부기관에 공개하지 않아야 하며, 개발공사는 대한민국법령에서

공개를 원칙으로 하는 내용을 제외하고는 입찰, 제안서 평가결과, 계약상대자 선정,

계약에 따른 일체의 자료는 공개하지 않는다.

P22

답변

❍ 「제안요청서 22페이지 3)항」에는 “대한민국법령에서 공개를 원칙으로 하는 내용을

제외하고는 입찰, 제안서 평가결과, 계약상대자 선정, 계약에 따른 일체의 자료는

공개하지 않는다.”고 명기되어 있습니다.

- 평가위원별 평가한 정성평가 점수(총점)은 홈페이지를 통해 공개하며, 업체별 총점

(기술 및 가격점수)은 G2B시스템에 입력됩니다. 아울러 최종 낙찰자는 G2B시스템을

통해 확인이 가능하며, 우선협상대상자와 협상내용, 제안서 평가 세부점수 등은 별도 공개

하지 않으며, 우선협상대상자에게만 협상 1순위임을 문서 및 유선으로 통보합니다.

2

질의

❍ 내진 설계와 관련하여 입찰설명서에 하기와 같이 명시되어 있습니다.

독일 제작사에서 좀더 상세한 내용을 알려주실 것을 요청하고 있습니다.

나. 지진

1) 지진하중은 건설교통부편 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 규정한 지진구역 2를

적용하여 내진설계를 한다.

2) 계약상대자는 1)항의 내진설계를 증명하는 자료를 공인기관의 공증을 받아 제출하여야 한다.

P36

답변

❍ 「제안요청서 36페이지 나항」에는 “「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부 제394호,

2017.2.3.」에 규정한 지진구역 Ⅱ를 적용하여 내진설계를 적용한다.”고 명기되어 있습니다.

- 만약, 지진 등이 발생할 경우 건물이 붕괴되지 않았음에도 불구하고, 설치되어 있는 설비가

사용에 지장이 되는 변형이나 진동이 생기지 아니하도록 필요한 강성(剛性)을 확보하여야

하며, 순간적인 파괴현상이 생기지 아니하도록 인성(靭性)의 확보를 고려하여 설계함을

말합니다.

- 또한, 이 규칙에서 정하는 지진구역 Ⅱ의 제주도구역과 지진구역계수를 참조하며, 설비제조사

현지국가별로 정하는 유사한 지진계수의 하중을 설계에 반영하여 설비를 제작하도록 하며,

납품되는 설비가 해당 지진에 견고하게 견딜 수 있다는 산출근거를 공인기관의 공증을 받아

제출하면 됩니다.

3

질의

❍ 프리폼 검사기 검사항목을 하기와 같이 주셨습니다.

제작사에서 테스트를 위해 하기 검사항목에 해당하는 샘플을 모두 제공해 주실 것을

요청 드립니다.

→ 구천면, 구내면, 구외면, 나사산, 캐비티 번호 인식, NSR, 프리폼 측면, 바닥면에 대한

모든 검사가 가능하도록 하여, 편육, 찌그러짐, 미성형, 이바리, 탄화, 게이트, 핀홀, 이물,

Flow Mark, 스크레치, 색상편차 등의 모든 검색이 가능해야 하며, 검사능력 규격과

오차범위를 제시한다.

P72

답변

❍ 제작사에서 프리폼 검사기 테스트를 위한 샘플을 모두 제공해 줄 것을 요청하였는데,

- 검사능력은 설비제작•납품사의 Soft Ware 전문성에 따른 개발능력이며, 제품생산에

발생될 수 있는 모든 부분에 대한 불량선별이 가능하여야 하며, 이 부분은 업체가 제안한

기술능력에 대해 평가에 반영되는 부분이므로, 샘플제공과는 무관한 사항입니다.

- 제안서에 검사가능한 모든 부분을 오차범위를 포함하여 제시하여 주시고, 검사가 불가능한

영역도 제시하여 주시기 바랍니다.

- 샘플은 계약이 확정된 이후 설비제작과정에서 필요로 하는 사항이라고 판단되며, 개발공사

에서 불량샘플 제작을 위해 설비를 가동하여 제공할 수는 없음을 알려드립니다.

- 입찰유의서에는 “설비 및 제품 시험용으로 사용되는 원부자재의 수급운송은 계약상대자의

부담으로 한다.”고 명기되어 있으며, 제안요청서 설명회에서 답변 드렸던 사항입니다.

4

질의

❍ 캡 검사기 검사항목을 하기와 같이 주셨습니다.

제작사에서 테스트를 위해 하기 검사항목에 해당하는 샘플을 모두 제공해 주실 것을 요청

드립니다.

- 상부 카메라의 검사 기능 : Inside의 주요 검사 기능

☞ 미성형, 핀홀, 찌그러짐(타원), 캡의 수평면의 플래쉬(바리), 물막이 미성형 또는

손상, 밴드 미성형 또는 손상․찌그러짐, 밴드의 유실․손실, Flow Mark, 색상편차 등의

모든 검색 가능

- 측면 검사 카메라의 기능 : Outside의 주요 검사 기능

☞ 미성형(Short Shot, Long Shot), 흑점, 오염, 탄화, 이물, 밴드 손실, 캡의 수직면의

플래쉬(바리), 캡의 높이, Gate 높이(길이) 등의 모든 검색 가능

P78

답변

❍ 캡 검사기 테스트를 위한 샘플 제공요청과 관련하여, 위 3항의 답변과 동일합니다.

5

질의

❍ 프리폼 및 PET 병 검사기 검사항목을 하기와 같이 주셨습니다.

독일 제작사에서 테스트를 위해 하기 검사항목에 해당하는 샘플을 모두 제공해 주실 것을 요청

드립니다.

→ 프리폼을 검사하여 불량 유무를 판단하는 프리폼 Inspector를 설치한다.

- 프리폼 Inspector의 경우 NSR 검사 항목을 반드시 포함한다.

- 성형병을 검사하여 불량 유무를 판단하는 Bottle Inspector가 설치되어야 하며 Bottle의

최상단부터 하부까지 전체를 검사하고Seal, Neck, Body, Base 검사항목은 반드시 포함한다.

- Bottle Inspector 검사 영역은 이물, 백탁, 바닥 센터, Ovality, 구멍, Stretch Rod 찍힘

등을 검사할 수 있어야 한다.

P82

답변

❍ PET병 검사기 테스트를 위한 샘플 제공요청과 관련하여, 위 3항의 답변과 동일합니다.

6

질의

❍ Filler out 검사기 검사항목을 하기와 같이 주셨습니다.

독일 제작사에서 테스트를 위해 하기 검사항목에 해당하는 샘플을 모두 제공해 주실 것을

요청 드립니다.

→ 캡 밀봉상태(No Cap, High Cap, Cap 기울어짐, Cap Bridge 파손 및 겹침)를 검사할

수 있어야 한다.

- Fill Level(Over Fill, Under Fill) 상태를 검사할 수 있어야 한다.

- 날인 인쇄 상태(미 인쇄, 부분 미 인쇄, 표기오류 등)를 검사할 수 있어야 한다.

P86

답변

❍ Filler Out 검사기 테스트를 위한 샘플 제공요청과 관련하여, 3항의 답변과 동일합니다.

7

질의

❍ 개발공사 및 국내 캡 제조설비에서 생산되는 캡을 사용하여도 가동 및 품질 등에 전혀 이상이

없을 것이라고 요청 되어 있습니다.

독일 제작사에서 테스트를 위해 국내 캡 제조설비에서 생산되는 모든 캡을 샘플로 제공해

주실 것을 요청 드립니다.

→ 기존 개발공사 및 국내 캡 제조설비에서 생산되는 캡을 사용하여도 가동 및 품질 등에 전혀 이상이 없을 것.

P85

답변

❍ 국내 모든 캡 샘플 제공요청과 관련하여, 2017. 2. 27. 송부한 용기도면(캡, 프리폼, 병)을

참조하시기 바라며, 기타 내용은 3항의 답변과 동일합니다.

8

질의

❍ Hot melt 는 국내 공급용 원료로써, 설비 가동시 국내에서 제조된 hot melt 사용 시

설비 효율에 문제가 없도록 제작한다고 되어 있습니다.

독일 제작사에서 테스트를 위해 국내에서 제조된 hot melt 전체에 대한 샘플을 제공해

주실 것을 요청 드립니다.

→ Hot Melt 는 국내 공급용 원료로써, 설비 가동 시 국내에서 제조된 Hot Melt 사용 시

설비효율에 문제가 없도록 제작한다.

P88

답변

❍ 국내에서 제조된 Hot Melt 전체에 대한 샘플 제공요청과 관련하여, 3항의 답변과 동일합니다.

9

질의

❍ 모든 개발공사에서 생산되는 모든 규격의 라벨를 사용할 수 있어야 한다고 되어 있습니다.

독일 제작사에서 테스트를 위해 모든 규격의 라벨 샘플로 제공해 주실 것을 요청 드립니다.

→ 개발공사에서 생산되는 모든 규격의 라벨을 사용할 수 있어야 하며, 라벨 변경 시

자동 조작이 가능하도록 한다.

P89

답변

❍ 모든 규격의 라벨 샘플 제공요청과 관련하여, 3항의 답변과 동일합니다.

10

질의

❍ 개발공사에서 생산되는 모든 종류. 제품을 검사할 수 있도록 한다고 되어 있습니다.

→ 독일 제작사에서 테스트를 위해 모든 규격의 라벨링 된 샘플로 제공해 주실 것을 요청

드립니다. 개발공사에서 생산되는 모든 종류․제품을 검사할 수 있도록 한다.

P90

답변

❍ 모든 규격의 라벨링 된 샘플제공 요청과 관련하여, 3항의 답변과 동일합니다.

11

질의

❍ 포장필름은 국내에서 공급되므로 국내 필름 규격에 맞도록 설계 반영 한다고 되어 있습니다.

독일 제작사에서 테스트를 위해 국내 필름 규격에 맞는 샘플로 제공해 주실 것을 요청 드립니다.

→ 포장필름은 국내에서 공급되므로 국내 필름 규격에 맞도록 설계 반영한다.

P95

답변

❍ 국내 필름 규격에 맞는 샘플제공 요청과 관련하여, 3항의 답변과 동일합니다.

12

질의

❍ 물류 테스트 관련하여 입찰설명서에 하기와 같이 명시되어 있습니다.

독일 제작사에서 테스트 절차를 상세하게 알려주실 것을 요청 드립니다.

→ 테스트 조건은 별도로 개발공사가 제시하는 품질관리 요구조건에 따르며, 품질⁃물류테스트

후 결과제출 및 적부판정까지 계약 후 2개월 이내에 반드시 완료하여야 한다.

P105

답변

❍ 프리폼 중량감소(원가절감)는 설계, 파이롯트 금형제작, 샘플제작, 품질⁃물류테스트, 본

설비제작까지 세부추진계획과 절차를 수립하여 입찰자가 제시하여야 합니다.

- 입찰설명서 105페이지에는 아래의 표와 같이 예시가 되어 있으며, 구체적인 내용을 항목에 맞게

세부적으로 작성하여 주시기 바랍니다.

구분	프리폼, 공병 설계, 디자인, 도면 완성	파이롯트 금형제작	샘플 생산	품질‧물류 테스트	테스트결과 제출 및 적부판정	본 설비제작 (금형 등)	상업제품생산 시운전부터
기간
비고

❍ 중량감소는 테스트 방안을 포함하여 입찰자의 전문성과 기술능력을 평가하는 중요한 사항으로,

- 입찰자가 제시한 중량감소 및 설계조건, 시험조건 등을 신뢰성 및 적정성을 평가할 수

있도록 객관적 데이터 및 근거자료를 제시하여야 합니다.