신규 생산설비(L5) 제작․구매․설치 도입 관련

현장설명회 질의사항 中 서면 답변서

▢ 현장 설명회 개최일시 : 2017. 2. 20.

▢ 질의사항 中 서면 답변 내용

순	구분	내역	비 고
1	질의	소음과 진동이 까다롭게 명시됨. 소음 진동 측정 위치 및 기준을 확인해주시기 바랍니다.	P36
	답변	❍ 소음·진동 측정 방법, 위치 및 기준 - [환경부고시 제2016-244호, 2016.12.28.시행], 「소음·진동 공정시험기준」에 따르며, 소음과 진동은 각각 아래의 측정방법에 의한다. - 소음 : ES 03302.1a 배출허용기준 중 소음측정방법 - 진동 : ES 03401.1a 배출허용기준 중 진동측정방법 첨부(#1-1) 참조
2	질의	CAP 사출기 유틸리티 연결을 계약 상대자의 과업법위. 일반적으로 1차측은 대부분 개발공사에서 한다고 하는데 일관성이 없는게 캡사출기측으로 생각됩니다.	P76,P77
	답변	❍ CAP사출기 유틸리티 연결을 계약상대자의 과업범위 - 캡 사출기를 제외한 모든 설비는 신규로 증축되는 공장에 설치되지만, 캡사출기는 기존 캡 제조공장에 설치되는 사항임. - 기존 캡 사출실에는 4대의 사출기가 설치되어 있으므로, 기본적으로 원료이송, 전기, 유틸리티 배관 등이 1차공급이 구성되어 있으므로, 입찰자는 기존라인의 연장선상에서 2차공급을 설비에 연결하는 부분임.
3	질의	소포장 생산에 대해서 설명해주시기 바랍니다. 소포장 관련은 기계 설계 할때 고려해야 하므로 설명해주시기 바랍니다.	P90,P91
	답변	❍ 소포장 관련 사항 - 기준은 5×4 20개 Pack 포장이며 생산속도 또한 5×4의 72,000bph의 80%입니다. - 다만 3×2, 3×3, 4×3, 4×4등의 소포장 제품을 차후 적용 할 수 있도록 설계시 참조하시고 또한 제품 적재기에서 적재 패턴 또한 입찰자가 제시하시면 되겠습니다. - 소포장 생산에 따른 생산속도 저하 부분에 대하여는 저희 공사에서도 충분히 예상되는 문제이고, 속도부분에 대하여는 72,000bph의 80%를 고려하지 않으셔도 되겠습니다. - 4×6, 5×5, 5×6 생산제품에 대해서도 생산이 가능할 수 있도록 검토해 주시고 또한, 생산 속도 부분은 고려하지 않으셔도 되겠으며 적재 패턴은 제시하시면 되겠습니다.
4	질의	경량화 관련, “디자인 형상에 변경 없이” 라는 내용에 대해서 설명해주시기 바랍니다. 무게만 줄여서 디자인하라는 것인지 확인해부탁드립니다. (별도 회사 규격 시트 주시기 바랍니다.)	P104
	답변	❍ 삼다수 디자인 관련, 도면 자료 업체별 회신 완료 (2/22일)
5	질의	탑로드 측정방법 및 단위 확인해주시기 바랍니다.	P120
	답변	❍ 삼다수 공정 품질(탑로드 측정기)검사 기준서 (첨부 #5-1)
6	질의	측정하는 방법에 따라서 달라 질수 있는데 클라스 1,000이라고 하기에는 힘들 것 같습니다. 측정 방법에 대해서 알려주시기 바랍니다.	P120
	답변	❍ 삼다수 공장 공사 측정기기 매뉴얼(파티클 측정기) → (첨부 #6-1)
7	질의	UPS 의 적정 용량(시간) 확인해주시기 바랍니다.	P80
	답변	❍ UPS의 적정 용량(시간)은? - UPS는 순간정전 시 상용전원, 예비전원이 차단되었을 경우에도 지속적으로 설비 운전·가동에 필요한 전력을 공급하는 방식이 아님. - 낙뢰에 의한 갑작스런 전원차단 또는 순간정전 시 설비별 데이터 손실을 방지하기 위해 인터페이스를 통한 정보교환으로 자동으로 안전하게 설비의 프로그램을 종료시킬 수 있는 백업시간을 보정할 수 있도록 구성하여야 함. - 정전, 서지, 스파크, 새크 등의 전원 장애가 시스템고장, 파일손상, 소프트웨어, 하드웨어에 영향을 미치지 않도록 하여 시스템이 작업 중이거나 저장 중인 데이터를 분실하지 않도록 하기 위함. - 개발공사에서 인위적으로 UPS 백업시간을 부여할 수는 없으며, 납품되는 설비의 프로그램과 OS 등 지원하는 운영체제는 입찰자가 제조사에 확인하여 공정·설비별 데이터 손실을 방지할 수 있는 백업시간, 배터리의 적정용량은 입찰자가 제시하여야 함.

❑ 질의 답변내용 첨부 자료

1. 소음·진동 측정 방법 (첨부 #1-1)

- 소음·진동 공정시험기준

2. 삼다수 공정 품질(현장검사)검사 기준서 (첨부 #5-1)

3. 삼다수 공정 공사 측정기기(파티클 측정기)기준서 (첨부 #6-1)