제주특별자치도개발공사 공고 제2020 – 161호

「제주삼다수 레이저날인기 제작·설치」

기술제안서(정성) 평가결과 공개

2020. 05. 22.

[별지 제1호 서식]

「제주삼다수 레이저날인기 제작·설치」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 가

□ 심사점수

평가 부문	입찰참가 업체
	A	B	C
(1) 생산보증 수량(시간당 82,000병 이상 날인)에 대한 증빙자료의 신뢰성 및 적정성	8	10	8
(2) 레이저 날인 제품 시인성의 우수성	10	8	6
(3) 날인 불량 제품(천공, 인쇄 위치 및 크기 변동) 발생 최소화 방안의 적정성	8	8	8
(4) 생산속도 변화(고속, 중속, 저속)에 따른 기존 생산설비와 날인 설비와의 제어시스템 구현	4	4	3
(5) 날인 인쇄 시 발생되는 유해인자 흡입 배출하는 집진장치 구성 및 공장 외부 배출을 위한 국소 배기 장치 구성의 적정성	4	5	3
(6) 날인 인쇄구역 작업자 안전을 위한 설계 및 안전장치의 적정성	4	4	3
(7) 사업관리의 적절성(세부일정, 추진계획 등)	3	2.4	2.4
(8) 사업 수행 인력의 적정성	3	2.4	1.8
(9) 교육/훈련 계획, 기술지원 계획, 설비교육 계획	2.4	1.8	2.4
(10) 예비품 공급계획 및 소모성 부품 무상 공급 계획	3	1.8	1.8
(11) 향후 유지보수(A/S 등) 지원계획 제시	2.4	2.4	2.4
합계	51.8	49.8	41.8

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

[별지 제1호 서식]

「제주삼다수 레이저날인기 제작·설치」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 나

□ 심사점수

평가 부문	입찰참가 업체
	A	B	C
(1) 생산보증 수량(시간당 82,000병 이상 날인)에 대한 증빙자료의 신뢰성 및 적정성	8	8	6
(2) 레이저 날인 제품 시인성의 우수성	8	8	6
(3) 날인 불량 제품(천공, 인쇄 위치 및 크기 변동) 발생 최소화 방안의 적정성	6	8	6
(4) 생산속도 변화(고속, 중속, 저속)에 따른 기존 생산설비와 날인 설비와의 제어시스템 구현	3	4	4
(5) 날인 인쇄 시 발생되는 유해인자 흡입 배출하는 집진장치 구성 및 공장 외부 배출을 위한 국소 배기 장치 구성의 적정성	3	4	4
(6) 날인 인쇄구역 작업자 안전을 위한 설계 및 안전장치의 적정성	4	3	4
(7) 사업관리의 적절성(세부일정, 추진계획 등)	1.8	1.8	2.4
(8) 사업 수행 인력의 적정성	2.4	2.4	1.8
(9) 교육/훈련 계획, 기술지원 계획, 설비교육 계획	1.8	1.8	1.8
(10) 예비품 공급계획 및 소모성 부품 무상 공급 계획	1.8	3	1.8
(11) 향후 유지보수(A/S 등) 지원계획 제시	1.8	2.4	2.4
합계	41.6	46.4	40.2

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

[별지 제1호 서식]

「제주삼다수 레이저날인기 제작·설치」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 다

□ 심사점수

평가 부문	입찰참가 업체
	A	B	C
(1) 생산보증 수량(시간당 82,000병 이상 날인)에 대한 증빙자료의 신뢰성 및 적정성	8	8	8
(2) 레이저 날인 제품 시인성의 우수성	8	8	8
(3) 날인 불량 제품(천공, 인쇄 위치 및 크기 변동) 발생 최소화 방안의 적정성	8	10	8
(4) 생산속도 변화(고속, 중속, 저속)에 따른 기존 생산설비와 날인 설비와의 제어시스템 구현	5	5	4
(5) 날인 인쇄 시 발생되는 유해인자 흡입 배출하는 집진장치 구성 및 공장 외부 배출을 위한 국소 배기 장치 구성의 적정성	4	5	3
(6) 날인 인쇄구역 작업자 안전을 위한 설계 및 안전장치의 적정성	3	4	3
(7) 사업관리의 적절성(세부일정, 추진계획 등)	2.4	3	1.8
(8) 사업 수행 인력의 적정성	2.4	3	1.8
(9) 교육/훈련 계획, 기술지원 계획, 설비교육 계획	2.4	2.4	1.8
(10) 예비품 공급계획 및 소모성 부품 무상 공급 계획	2.4	3	2.4
(11) 향후 유지보수(A/S 등) 지원계획 제시	2.4	2.4	2.4
합계	48	53.8	44.2

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

[별지 제1호 서식]

「제주삼다수 레이저날인기 제작·설치」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 라

□ 심사점수

평가 부문	입찰참가 업체
	A	B	C
(1) 생산보증 수량(시간당 82,000병 이상 날인)에 대한 증빙자료의 신뢰성 및 적정성	8	10	8
(2) 레이저 날인 제품 시인성의 우수성	8	10	8
(3) 날인 불량 제품(천공, 인쇄 위치 및 크기 변동) 발생 최소화 방안의 적정성	8	10	8
(4) 생산속도 변화(고속, 중속, 저속)에 따른 기존 생산설비와 날인 설비와의 제어시스템 구현	5	4	4
(5) 날인 인쇄 시 발생되는 유해인자 흡입 배출하는 집진장치 구성 및 공장 외부 배출을 위한 국소 배기 장치 구성의 적정성	4	4	4
(6) 날인 인쇄구역 작업자 안전을 위한 설계 및 안전장치의 적정성	4	4	4
(7) 사업관리의 적절성(세부일정, 추진계획 등)	3	3	2.4
(8) 사업 수행 인력의 적정성	3	3	2.4
(9) 교육/훈련 계획, 기술지원 계획, 설비교육 계획	3	3	2.4
(10) 예비품 공급계획 및 소모성 부품 무상 공급 계획	3	3	2.4
(11) 향후 유지보수(A/S 등) 지원계획 제시	3	3	2.4
합계	52	57	48

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

[별지 제1호 서식]

「제주삼다수 레이저날인기 제작·설치」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 마

□ 심사점수

평가 부문	입찰참가 업체
	A	B	C
(1) 생산보증 수량(시간당 82,000병 이상 날인)에 대한 증빙자료의 신뢰성 및 적정성	6	8	8
(2) 레이저 날인 제품 시인성의 우수성	6	8	8
(3) 날인 불량 제품(천공, 인쇄 위치 및 크기 변동) 발생 최소화 방안의 적정성	6	8	6
(4) 생산속도 변화(고속, 중속, 저속)에 따른 기존 생산설비와 날인 설비와의 제어시스템 구현	3	4	3
(5) 날인 인쇄 시 발생되는 유해인자 흡입 배출하는 집진장치 구성 및 공장 외부 배출을 위한 국소 배기 장치 구성의 적정성	5	5	2
(6) 날인 인쇄구역 작업자 안전을 위한 설계 및 안전장치의 적정성	4	5	4
(7) 사업관리의 적절성(세부일정, 추진계획 등)	3	3	2.4
(8) 사업 수행 인력의 적정성	3	3	2.4
(9) 교육/훈련 계획, 기술지원 계획, 설비교육 계획	3	3	2.4
(10) 예비품 공급계획 및 소모성 부품 무상 공급 계획	1.2	3	1.2
(11) 향후 유지보수(A/S 등) 지원계획 제시	2.4	3	1.8
합계	42.6	53	41.2

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

[별지 제1호 서식]

「제주삼다수 레이저날인기 제작·설치」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 바

□ 심사점수

평가 부문	입찰참가 업체
	A	B	C
(1) 생산보증 수량(시간당 82,000병 이상 날인)에 대한 증빙자료의 신뢰성 및 적정성	8	8	8
(2) 레이저 날인 제품 시인성의 우수성	8	8	8
(3) 날인 불량 제품(천공, 인쇄 위치 및 크기 변동) 발생 최소화 방안의 적정성	8	8	8
(4) 생산속도 변화(고속, 중속, 저속)에 따른 기존 생산설비와 날인 설비와의 제어시스템 구현	4	4	4
(5) 날인 인쇄 시 발생되는 유해인자 흡입 배출하는 집진장치 구성 및 공장 외부 배출을 위한 국소 배기 장치 구성의 적정성	4	4	4
(6) 날인 인쇄구역 작업자 안전을 위한 설계 및 안전장치의 적정성	3	4	3
(7) 사업관리의 적절성(세부일정, 추진계획 등)	2.4	2.4	2.4
(8) 사업 수행 인력의 적정성	1.8	2.4	1.8
(9) 교육/훈련 계획, 기술지원 계획, 설비교육 계획	2.4	2.4	2.4
(10) 예비품 공급계획 및 소모성 부품 무상 공급 계획	2.4	2.4	1.8
(11) 향후 유지보수(A/S 등) 지원계획 제시	2.4	2.4	1.8
합계	46.4	48	45.2

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

[별지 제1호 서식]

「제주삼다수 레이저날인기 제작·설치」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 사

□ 심사점수

평가 부문	입찰참가 업체
	A	B	C
(1) 생산보증 수량(시간당 82,000병 이상 날인)에 대한 증빙자료의 신뢰성 및 적정성	6	8	6
(2) 레이저 날인 제품 시인성의 우수성	6	8	10
(3) 날인 불량 제품(천공, 인쇄 위치 및 크기 변동) 발생 최소화 방안의 적정성	6	8	10
(4) 생산속도 변화(고속, 중속, 저속)에 따른 기존 생산설비와 날인 설비와의 제어시스템 구현	3	4	3
(5) 날인 인쇄 시 발생되는 유해인자 흡입 배출하는 집진장치 구성 및 공장 외부 배출을 위한 국소 배기 장치 구성의 적정성	3	4	3
(6) 날인 인쇄구역 작업자 안전을 위한 설계 및 안전장치의 적정성	3	4	4
(7) 사업관리의 적절성(세부일정, 추진계획 등)	1.8	1.8	1.8
(8) 사업 수행 인력의 적정성	1.8	1.8	1.8
(9) 교육/훈련 계획, 기술지원 계획, 설비교육 계획	1.8	2.4	2.4
(10) 예비품 공급계획 및 소모성 부품 무상 공급 계획	1.8	2.4	2.4
(11) 향후 유지보수(A/S 등) 지원계획 제시	1.8	2.4	2.4
합계	36	46.8	46.8

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

□ 평가위원 명단 (이름 가나다 순)

성 명	소 속
강민제	제주대학교
강철웅	제주대학교
고봉운	국제대학교
김세호	제주대학교
김진근	제주대학교
박윤철	제주대학교
이광만	제주대학교