제주특별자치도개발공사 공고 제2019 - 295호

제주삼다수 L2생산라인 리모델링 생산설비 제작·설치

서    면    질    의    답    변

2019.  12.   .

질의 일자	2019년 11월 22일
질의 회사명	주식회사 OOOOOOO
질의 및 답변내용	1. 기술규격서 〈1페이지〉 현장에 부대설비 등으로 설치되는 금속재료는 SUS재질을 원칙으로 한다고 적혀있는데 적용 범위가 너무 광범위합니다. 부대설비에 대한 상세 설명을 부탁드립니다. 답변 : 1.2.1 계약상대자 공급범위 부대설비는 설비유지 보수를 위한 WALK DECK 및 이동 구간을 위한 overbridge, control cabinet등이 포함됩니다. 기술규격서 4페이지 14)참조 14) 기타 계약상대자가 성능보증 및 유지보수에 필요한 부대설비 일체(Walk deck, Over bridge 등) 2. 기술규격서 〈4페이지〉 규정하는 필요한 재료 및 부수적인 작업이라고 적혀 있는데 어떤 것인지 구체적인 설명 부탁드립니다 답변 : 1차측에서 제공된 제품수 배관 및 에어 배관, 분전함에서 설비측까지 연결시 필요한 부속재료 및 재사용설비 연결시 필요한 재료를 말합니다. 부수작업으로 검병대 재설치 작업이 포함됩니다. 기술규격서 6페이지 1.2.4 개발공사와 계약상대자 공급범위 설정 참조 : 1.2.4.1 전원공급연결 가) 개발공사 Scope - 1차측 Main Power 판넬부까지 나) 계약상대자 Scope - 1차측 Main Power 판넬부에서 설비 공급자 생산설비, 부대설비간 전원연결 1.2.4.2 배관 ․압축공기 가) 개발공사 Scope - 각 설비별 설치 장소의 근접한 위치 나) 계약상대자 Scope - 설비근접 위치의 밸브부터 설비까지 배관․밸브 등 연결 : 부수작업 :4페이지 15)항 참조 15) 검병대 설치 및 설비성능 유지를 위한 예비부품 3. 기술규격서 〈5페이지〉 초지 충진용 윤활유 등 Commissioning까지의 소모품이라고 적혀있는데 판매 가능한 제품 첫 병 생산까지 제공하면 되는지 확인 부탁드립니다 답변 : 준공완료시까지의 사용 소모품을 말하는 것입니다. 4. 기술규격서 〈5페이지〉 교육으로 개발공사에서 선정한 인원(4명이상)으로 적혀 있는데 4명으로 고려하면 되는지 확인 부탁드립니다 답변 : 교육인원은 4명으로 선정하고, 원제작사에서 최소 2주이상 진행을 하여야 합니다. : 27페이지 9.교육 참조 5. 기술규격서 〈6페이지〉 제작사 현지 시험을 위한 부자재 운송비용 및 책임은 계약상대자가 부담한다고 적혀 있는데 부자재 준비는 고객께서 해주시는지 확인 부탁드립니다 답변 : 필름,손잡이패드,라벨등은 개발공사측에서 제공하고, 제공한 부자 재등에서 운송 및 제반사항은은 계약상대자가 진행 합니다.

질의 및

답변내용

6. 기술규격서 〈8페이지〉

당사는 라벨러-린저-필러 블록 설비로 필러와 속도가 동일합니다

라벨러 설비능력:300ml 29,000개/시간, 500ml(사각)22,000개/시간,..으로 적혀 있는데 어떻게 하면 좋을지 확인 부탁드립니다

답변 : 기술규격서상(8페이지 3.2.2 라벨라)에 설비요구사양을 원칙으로 하나 귀사에 설비처럼 블록단위으로 되어 있으며, 설비운영상 문제가 없는 조건하에 제안서에 이러한 부분을 명시하시고 진행 하시면 됩니다.

7. 기술규격서 〈10페이지〉

검사기에서 불량 제품에 대한 유형 및 사진 저장에 대한 구체적인 설명 부탁드립니다

답변 :  최소 6개월 이상이 불량항목별 사진이 저장 될 수 있도록 시스템을 구성 하시면 됩니다.

(6개월 이상의 데이터 저장을 위한 저장장치를 제공하여야 하며 충격과     온도의 영향에 파손이 발생되지 않도록 SSD(SLID STATE DRIVE)        512G이상)

8. 기술규격서 〈10페이지〉

라벨검사기에서 요청하신 검사항목을 검사하기 위해 360도 검사가 필요하진 않습니다. 따라서 당사 검사기 standard로 공급 진행하고자 합니다. 360도로 검사되어 검사 누락부분이 없어야 한다고 적혀 있는데 확인 부탁드립니다.

답변 : 기술규격서상(10페이지 3.2.2.2 라벨 검사기)에 요구사양을 원칙으로 하나, 기계특성상 누락부분이 있는 경우 제안서에 명시를 해주시고, 검사 성능 자체에 문제가 없음을 확인해 주시면 됩니다.

9. 기술규격서  〈12페이지〉

캡호퍼 및 캡버퍼, 캡 공급 장치에서 반드시 캡내부를 살균할 수 있는 장치와 캡내부의 이물, 먼지 등을 제거할 수 있는 장치를 설치한다라고 적혀있는데 캡호퍼 및 캡버퍼, 캡공급 장치 전부에 살균 및 집진장치를 설치해야 하는 것인지, 필러에 공급되기 전에 캡 슈트에 살균 및 집진장치를 설치하면 되는지 확인 부탁드립니다.

답변 :  캡공급 장치 구간중 최적의 장소에 살균장치 및 집진장치를 설치 하시면 됩니다.

: 캡내부 살균장치 및 먼지제거 장치는 캡밀봉전 슈트에 설치하되 1차     살균 후 외부 공기와의 접촉을 최소화 하기 위해 블록으로 보호되어      외부집진기와 설치하여야 한다.

외부집진기는 설비가동에 따라 FILLER등과의 연동DL 되어야 하며 또한    블록은 살균장치의 램프교체등 보수에 간섭등 영향을 받지 않도록 충분한    충분한 여유공간을 제시하여야 한다 : 블록의 규격 및 재질 )

10. 기술규격서 〈14페이지〉

용량 및 캡 불량 검사기에서 360도로 검사되어 검사 누락 부분이 없어야 한다고 적혀 있는데 캡은 360도 검사가 가능하나, 용량 부분은 360도 검사가 필요하지 않습니다. 따라서 캡 검사만 360도로 적용해도 괜찮은지 확인 부탁드립니다.

답변 :  질의 8번 답변처럼 동일하게 진행 하시면 됩니다.

11. 기술규격서 〈23페이지〉

제작과정 시험에 대하여 당사는 제작완료 시, 고객과 함께 독일 제작공장에 방문하여 Factory Acceptance Test(FTA)를 진행하고 있습니다.

추가적으로 중간검사 및 시험성적서가 필요하신건지 확인 부탁드립니다.

답변 :  개발공사 요청시 중간검사 및 시험성적서를 제출하시면 됩니다.

계약자가 요청한 항목에 대한 계약상대자의 검사데이터 자료 제출        (향후 클레임 발생 대처)

질의 및 답변내용	12. 기술규격서 〈28페이지〉 하자보증기간 항목에 다만, 완성물이 하자가 존재할 경우에는 하자보증기간이 경과한 후라도 하자보수 책임을 이행해야 한다고 적혀 있는데 하자보증기간은 2년 뒤 종료됩니다. 하자보증기간 종료가 된 이후 부분에 대하여 확인 부탁드립니다. 답변 : 하자보증기간은 준공후 2년동안 진행됩니다. 하자보증기간이 종료되어도, 계약상대자이 중대과실에 의한 경우 하자보수책임을 이행 하여야 합니다. : 문제발생 부분에 대한 계약상대자의 설비개선 및 보완 미비에 따른 사항은 하자보수 기간 이후라도 이행되어야 하며 계약자와의 보완 승인이 완료된 후 종료된 것으로 한다. (하자보증:계약특수조건 제18조 (하자보증 참조)) 13. 계약특수조건 〈1페이지〉 계약상대자를 크로네스코리아로 해도 되는지 문의드립니다 답변 : 계약특수조건 제2조에 의거 계약상대자는 국내입찰자(bidder)와 해외공급자(supplier)가 됩니다. 14. 원화 계약인지 외화(유로) 계약인지 문의 드립니다 답변 : 협상대상자 선정 이후 협상에 의합니다. 15. 용량별 병도면, 캡도면, 라벨도면(OPP라벨, 스티커라벨), 포장(필름, 박스)도면, PACK구성(shrink, wrap around(박스)), 적재패턴도면, pallet 도면등 모든 제품 도면 소부 요청드립니다 답변 : 계약체결시 까지는 제품관련 도면을 제공 할 수 없습니다.