내 역 서
공 사 명 : 마음에온 도순(공공임대주택) 건설공사 [ 관 급 자 재 ]
품 명	규 격	단위	수 량	비 고
[건축]
시멘트	포틀랜드시멘트(1종)포장, 40kg	포	4059.00
콘크리트벽돌	DM-01, 190×90× 57mm, 기본2종	EA	30722.00
레미콘(23734420)	조합공통품목, 25-18-80, 25-18-80	㎡	438.00
레미콘(23734426)	조합공통품목, 25-21-80, 25-21-80	㎡	5.00
레미콘(23734428)	조합공통품목, 25-21-120, 25-21-120	㎡	224.00
레미콘(23734434)	조합공통품목, 25-24-120, 25-24-120	㎡	38.00
레미콘(23734435)	조합공통품목, 25-24-150, 25-24-150	㎡	3711.00
금속천장재(흡음용천장재)	N N 4T 600B1, 604×604× t0.4mm	㎡	904.00
합섭수지제창	DYP-2WWSL235-01R, 3000×2100×235mm, 미서기이중창, 랩핑	㎡	243.28
합섭수지제창	DYP-2WSL235-03R, 1500×1500×115mm, 미서기단중창, 랩핑	㎡	211.60
합섭수지제창	DYP-SC-01W, 1000×1000×23mm, 방충망, 백색	㎡	211.60
손잡이	도어핸들, 에스알, CURVE A, 레버형	EA	176.00
금속제창	SW-SL-04, 215mm, 단열 미서기창/초내후성파우더 코팅	kg	178.402	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-CW-SL-02, 165mm, 단열미서기창/초내후성파 우더코팅	kg	4368.553	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-AW-SC-01, 방충망/불 소수지2회, 창틀	kg	736.450	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-AG-02, 갤러리창/불소 수지2회	kg	6335.582	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-CW-03, 170mm, 단열 커튼월/초내후성파우더코 팅	kg	4917.350	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-CW-PJ-03, 110mm, 단열프로젝트창/초내후성 파우더코팅	kg	893.870	도순, 신례 통합구매
주방가구	A,A-H타입, 2700*2720*700	EA	12
주방가구	A-1,A-1H타입, 2700*2720*700	EA	4
주방가구	B,D타입, 3220*1850*700	EA	18
주방가구	C,C-1타입, 2100*650	EA	12
주방가구	E타입,2850*2720*700	EA	6
주방가구	사무실주방, 1575*650	EA	2
신발장	A타입, 1100*450*2360	EA	16
신발장	B타입, 1100*450*2360	EA	12
신발장	B-1타입, 1100*350*2360	EA	12
신발장	C타입, 1100*700*2360	EA	12
신발장	D타입, 1100*450*2360	EA	6
신발장	E타입, 1100*450*2360	EA	6
신발장	수납장, 600*440*2300	EA	12
화장실칸막이	DPL-Q-JBS 304, 1200× 1900×t20mm, 방수PB	㎡	8
욕실장	욕실장(슬라이딩장), 1400*950*150mm	EA	52

내 역 서
공 사 명 : 마음에온 도순(공공임대주택) 건설공사 [ 관 급 자 재 ]
품 명	규 격	단위	수 량
[토목]
VR관	진동및전압철근콘크리트관, 동성콘크리트, 보통관A2, Φ 450mm×2.5m	본	45
VR관	진동및전압철근콘크리트관, 동성콘크리트, 보통관A2, Φ 600mm×2.5m	본	74
인조화강석	보차도용콘크리트블록, 서문기업, SM-400R, 200× 200×60mm, O형, 투수	㎡	526
석재블록	자연석경계석, 동원개발, DW-203, 150×150× 500mm, 도로용, 직선, 모따기15R	EA	887
석재블록	자연석경계석, 동원개발, DW-205, 200×250× 500mm, 보차도용, 직선, 모따기30R	EA	789
PC맨홀	동성콘 크리트, Φ900×H1200× t200mm, 원형맨홀, 하수도 용, 하부구체	EA	15
PC맨홀	동성콘 크리트, Φ900×t200mm, 원 형맨홀, 하수도용, 상부슬래 브	EA	15
PC맨홀	동성콘 크리트, Φ900×H250× t200mm, 원형맨홀, 하수도 용, 연직구체	EA	11
PC맨홀	동성콘 크리트, Φ900×H500× t200mm, 원형맨홀, 하수도 용, 연직구체	EA	8
PC맨홀	동성콘 크리트, Φ900×H1000× t200mm, 원형맨홀, 하수도 용, 연직구체	EA	4
스틸그레이팅	태흥그레이팅, TH0478, 510×410×55 ×t5mm, 받침	EA	38
스틸그레이팅	태흥그레이팅, TH0549, 995×500× 50mm, 50×9mm, 뚜껑, 중 하중형, 도로공사용	EA	15
스틸그레이팅	태흥그레이팅, TH0050, 995×500× 50mm, 받침	EA	15
스틸그레이팅	태흥그레이팅, TH0571, 995×1000× 75mm, 75×9mm, 뚜껑, 중 하중형	EA	1
스틸그레이팅	태흥그레이팅, TH1772, 500×400× 50mm, 디자인형, 뚜껑	EA	38
스틸그레이팅	태흥그레이팅, TH0126, 995×1000× 75mm, 받침	EA	1
카스토퍼	하이큐, C-2002, N N L750×W160×H120mm, 고 급I형	EA	90
도장형바닥재	동남기업, N N DN-RS300, t3mm, 열경화 성수지/MMA, 스텐실	㎡	1207
아스팔트콘크리트	WC-2, 가열, 3등급	톤	88
아스팔트콘크리트	BB-2, 가열, 3등급	톤	172

내 역 서
공 사 명 : 마음에온 신례(공공임대주택) 건설공사 [ 관 급 자 재 ]
품 명	규 격	단위	수 량	비 고
[건축]
시멘트	포틀랜드시멘트(1종)포장, 40kg	포	4873.00
콘크리트벽돌	DM-01, 190×90× 57mm, 기본2종	EA	48498.00
레미콘(23734420)	조합공통품목, 25-18-80, 25-18-80	㎡	153.00
레미콘(23734421)	조합공통품목, 25-18-120, 25-18-120	㎡	99.00
레미콘(23734428)	조합공통품목, 25-21-120, 25-21-120	㎡	263.00
레미콘(23734434)	조합공통품목, 25-24-120, 25-24-120	㎡	152.00
레미콘(23734435)	조합공통품목, 25-24-150, 25-24-150	㎡	4440.00
금속제창	SW-SL-04, 215mm, 단열 미서기창/초내후성파우더 코팅	kg	178.402	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-CW-SL-02, 165mm, 단열미서기창/초내후성파 우더코팅	kg	4368.553	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-AW-SC-01, 방충망/불 소수지2회, 창틀	kg	736.450	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-AG-02, 갤러리창/불소 수지2회	kg	6335.582	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-CW-03, 170mm, 단열 커튼월/초내후성파우더코 팅	kg	4917.350	도순, 신례 통합구매
금속제창	SW-CW-PJ-03, 110mm, 단열프로젝트창/초내후성 파우더코팅	kg	893.870	도순, 신례 통합구매
주방가구	20타입, 2100*650	EA	12
주방가구	39타입, 1730*2870*700	EA	27
주방가구	44타입, 1730*2870*700	EA	16
주방가구	49타입 1950*3015*700	EA	23
신발장	20타입, 900*450*2360	EA	12
신발장	39타입, 900*450*2360	EA	27
신발장	44타입, 900*450*2360	EA	16
신발장	49타입 900*450*2360	EA	23
화장실칸막이	DPL-Q-JBS 304, 1200× 1900×t20mm, 방수PB	㎡	15
욕실장	욕실장(슬라이딩장), 1300*950*150mm	EA	78

내 역 서
공 사 명 : 마음에온 신례(공공임대주택) 건설공사 [ 관 급 자 재 ]
품 명	규 격	단위	수 량
[토목]
원형맨홀	주철맨홀뚜껑, 세계주철,SG-648, 구상흑연주철,부양식잠금, 상하수도용, 원형, Φ648×110mm	조	10.00
칼라보도맨홀뚜껑(콘크리트)	석제맨홀뚜껑, 아시아젠트 라, AG-SA, 800×800× 60mm, 백운석, 상하수도용 , 사각형	조	4.00
VR관	진동및전압철근콘크리트관, N Y 신흥피엔에스, PNS3, 보통 관/A형, Φ450×2500mm	본	67.00
벤치플륨관	철근콘크리트용배수로관, 영흥피시산업, LS300-A, 300×300×2000mm, 이형 수로관, 유개형	EA	50.00
폴리에틸렌관	클릭에코텍, ECODP200, 이중벽배수관, Φ200mm,SN12.5,회분0.7%	M	50.00
폴리에틸렌관	클릭에코텍, ECODP250, 이중벽배수관, Φ250mm, SN8, 회분0.7%	M	375.00
폴리에틸렌관	클릭에코텍, ECODP300, 이중벽배수관, Φ300mm, SN8, 회분0.7%	M	146.00
폴리에틸렌제관이음	CLSR200, (부품)환봉지지결합형연결구(S /R형), Φ200mm, 환봉일체형	EA	8.00
폴리에틸렌제관이음	CLSR250, (부품)환봉지지결합형연결구(S/R형), Φ250mm, 환봉일체형	EA	62.00
폴리에틸렌제관이음	CLSR300, (부품)환봉지지결합형연결구(S/R형),Φ300mm, 환봉일체형	EA	24.00
아스팔트콘크리트	WC-2, 가열, 3등급	톤	123
아스팔트콘크리트	BB-2, 가열, 3등급	톤	369
석재블록	자연석경계석, 동원개발, DW-203, 150×150× 500mm, 도로용, 직선, 모따기15R	EA	1177
석재블록	자연석경계석, 동원개발, DW-205, 200×250× 500mm, 보차도용, 직선, 모따기30R	EA	923
인조화강석블록	보차도용콘크리트블록, 서문기업, SM-400R, 200× 200×60mm, O형, 투수	㎡	843
잔디블록	보차도용콘크리트블록, 신 진기업사, SJ-102, 223× 111.5×80mm, I형, 녹색, ILP연결형잔디블록	㎡	1022
카스토퍼	하이큐, C-2002, N N L750×W160×H120mm, 고 급I형	EA	148
안전휀스	디자인형울타리, 태종, N Y TJ-FC 002-1, W2000× H1200mm	경간	87