국외 출장 결과보고서

[연구개발팀]

2023. 5.

IF 디자인 어워드 시상식 참석 등 국외 출장 세부내용

Ⅰ. 출장 개요

○ 출장목적

- IF 디자인 어워드 본상 수상에 따른 시상식 참석 및 독일 현지 먹는샘물 시장 조사

- 외부 이취 전이 개선 캡 제작 샘플 현지 검사

- 친환경 패키징 R&D 인프라(파이로트 설비 구축 등) 구축을 위한 코바글리아, 네스탈, 오토 등 관련 업체 벤치마킹 수행 및 스위스 현지 먹는샘물 시장 조사

○ 출장지역 : 독일, 스위스

○ 출장기간 : 2023.05.12.(금) ~ 05.21(일) (8박10일)

○ 출 장 자 : 연구개발팀 강정필 과장(스위스), 최희훈 선임연구원(독일), 강용원 대리(독일/스위스)

○ 출장내용

- IF 디자인 어워드 본상 수상에 따른 시상식 참석

ㆍ세계3대 디자인 상인 IF디자인 어워드에 제주삼다수‘커뮤니케이션’ 부문 수상

ㆍIF디자인 어워드 참석한 국내·외 수상 기업 디자이너들과 네트워크 형성

ㆍ디자인계의 가장 큰 관심사인‘지속가능한 디자인 개발’에 대한 인사이트 획득

- 외부 이취 개선 캡 현지 검수

- 패키징 PILOT 설비 벤치 마킹(네스탈, 오토社 방문)

ㆍ캡, 프리폼 설비 견학 및 PILOT 설비 구축을 위한 정보 수집

- 독일, 스위스 현지 생수·음료 시장 조사

ㆍ독일, 스위스 현지 소형/대형 마트 판매 제품 조사

Ⅱ. 출장 일정

○ 주요 활동내용

▶ IF 디자인 어워드 참석 (독일 : 최희훈, 강용원)

일시			업무수행내용	비고
1일차	5/12(금)	14:50~16:05	· 이동(베를린 출국 당일 오전10시 인천공항 대한항공 체크인으로 인해 전일 출발)
2일차	5/13(토)	12:05~22:05 (국내) (현지)	· 인천 ➝ 베를린 이동
3일차	5/14(일)	전일	· 현지 시장조사 (마트:REWE, 백화점:KADEWE, 편의점:DM)
4일차	5/15(월)	전일	· IF 디자인 어워드 시상식 참석 - (프리드리히 슈타드 팔라스트 예술극장)
5일차	5/16(화)	10:30~14:00	· 네트워킹 스페이스 IF 디자인 라운지 참석 - 아시아 기업 수상자 네트워크 형성 - 디자인 스튜디오 소개	최희훈
		17:30(현지)	· 베를린 출발
6일차	5/17(수)	16:20(국내)	· 인천 도착

▶ 이취 차단력 개선 캡 현지 검수 및 업체 벤치 마킹, 현지 시장조사 (스위스 : 강정필, 강용원)

일시			업무수행내용	비고
1일차	5/15(월)	15:00~16:15	· 이동(스위스 출국 당일 오전09시 인천공항 대한항공 체크인으로 인해 전일 출발) 15:00~16:15	강정필
2일차	5/16(화)	11:05~17:30 (국내) (현지)	· 인천 ➝ 취리히 이동
		14:55~16:20 (베를린)(취리히)	· 베를린 ➝ 취리히 이동	강용원
3일차	5/17(수)	전일	· 코바글리아 방문 - 이취차단력 개선 캡 현지 검수 - 일체형 캡 개발 방향 업무 협의 등
4일차	5/18(목)	전일	· 네스탈 방문 - PILOT 설비 벤치마킹 - PILOT 설비 구축 관련 업무협의
5일차	5/19(금)	전일	· 오토 방문 - PILOT 설비 벤치마킹 - R-PET 분진 발생 예방 제안 기술 설명 · 현지 시장 조사(coop, migros 등)
6일차	5/20(토)	전일	· 현지 시장 조사(coop, avec, kkiosk 등)
		19:30(현지)	· 취리히 출발
7일차	5/21일)	14:05(국내)	· 인천 도착
		17:50 ~ 19:00	· 김포 ➝ 제주 이동

Ⅲ. 출장 결과

1. IF 디자인 어워드 시상식 참석 결과

□ iF DESIGN AWARD NIGHT 2023 in Berlin

○ 제주삼다수 친환경 브랜드 디자인 본상 수상 (iF 디자인 어워드‘커뮤니케이션’부문)

- 올해로 70주년을 맞은 iF 디자인 어워드는 세계3대 디자인상(IF, 레드닷, IDEA)중에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 권위있는 디자인 상으로 수상작은 디자인, 기능성, 혁신성, 진보성을 평가하여 선정되고 있습니다.

- 금번 수상은 제주삼다수의 친환경 브랜드 스토리를 제주도의 자연환경과 연계하여 차별적이고 독창적인 디자인을 구현함으로써, 제품의 친환경적 가치를 고객에게 친숙하고 의미있게 전달된 것으로 평가되었습니다.

- 심사위원들의 이야기를 들어보니 디자인계에서도 가장 큰 관심사는 인류의 지속가능함을 위한‘SUSTAINABILITY’ 지속 가능한 디자인을 만드는 것이었습니다.

- 출품을 위해 제주삼다수의 친환경 활동을 위한 커뮤니케이션 부분에서도 강조한 부분이었습니다.

- IF 디자인 수상을 계기로 제주삼다수의 친환경 경영 노력과 브랜드 디자인 역량을 인정받음으로써, 삼다수 브랜드 이미지와 인지도를 높이는 데에 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다.

○ 네트워킹 스페이스 IF 디자인 라운지 참석

- ‘도전하는 디자이너 혁신하는 브랜드‘라는 타이틀로 개최된 디자이너클럽 라운지는 다양한 분야에서 수상한 iF 수상작의 주인공들이 프로젝트 과정과 비하인드, 그리고 그들의 디자인 철학과 스토리를 소개하며 디자인 토크와 네트워킹을 할 수 있는 공간입니다.

- 뛰어난 디자인이 넘쳐나는 디자인의 상향 평준화 시대에서 새로움과 독창성, 디자인 그 이상의 가치를 추구하는 브랜드와, 이를 위해 끊임없이 도전하는 디자이너들의 이야기를 소개하며 다양한 분야간 디자인 네트워크 강화를 목적으로 진행되었습니다.

- iF 디자인 어워드 CEO 우베 크레머링의 환영인사와, 총괄 디렉터이자 국제관계코디네이터인 프랭크 지랜버그의 심사과정과 피드백 차트, 평가과정 등을 안내하는 내용들로 마무리 했습니다.

○ 현장 시상식 사진

2. 이취 차단력 개선 캡 현지 검수 및 일체형 캡 협의, 벤치 마킹

□ 코바글리아

○ 기업 현황

- 설립년도 : 1991년

- 본사 위치 : 스위스 Nafels

- 종업원 수 : 295명

- 26mm ~ 38mm 금형 및 캡 제작

- 공사 캡 사출 금형 원 제작사

○ 이취 차단력 개선 캡 현지 검수 및 일체형 캡(테더드) 캡 개발, 공장 견학

1) 이취차단력 개선 캡 현지 검수

- 목적: 원가·생산성·안정성을 고려한 그간의 제주 삼다수 캡 이취 차단력 향상 연구 결과를 토대로 생산 설비 적용 테스트를 위한 캡 샘플 제작 현지 검수

- 검수 내용

① 생산 中인 제품 검수 및 절단면 확인 결과 이너실 및 아우터실 부분에서 도면과 상이한 부분 발견

② 도면 비교 및 담당자 확인 후 금형 수정 요청

③ 샘플 재생산 및 항공 배송 예정(샘플 수량: 6만개)

※ 현지 검수 사진

- 향후 계획

① 샘플 수령 시 규격 검사 결과 확인 및 자체 규격 검사 예정

② 생산 설비 적용 테스트를 통해 캡핑 안정성을 검증하고, 나아가 생산성과 경제성을 고려하여 생산 부서와 협의하여 상용화 추진

- 개선 캡 세부 적용 계획

내용	일정	비고
계약물품 수령	6월	약 60,000 개
개선캡 생산 설비 적용 테스트 진행	6월~7월	적용 라인: L2 / L5 테스트 샘플: 10,000개 / 45,000개 테스트 항목: 설비적용 적격성 여부 테스트 조건: 밀봉 토르크 18kgf

2) 일체형 캡(테더드) 개발 방향 정보 수집

- 현재 EU소속 국가들은 필름 힌지 타입의 일체형 숏캡으로 탄산 음료의 경우 시중 마켓에서 판매되고 있으며 생수의 경우에도 ‘24년 7월부터 의무화가 이루어지기 때문에 개발 완료 및 시판 예정

- 이취차단력·안정성(누수, 캡핑)·생산성 검증이 완료된 삼다수 적용 가능 테더드 캡 개발 필요

3) 공장 견학

- 캡 사출 파일롯 설비로 활용 가능한 50톤/80톤 설비 확인

- 생수, 음료 제품 등 모든 PET 마개의 적합여부를 자체적으로 테스트 할 수 있는 시설이 구비되어 있음

① 캡, 치수, 규격 자동 검사기 – 캡 구조 부위별 규격 자동 측정

② 밀봉력 테스트기 – 병구/캡 간의 밀봉력을 동시 측정 가능

③ 누수 테스트기 – 충격강도 및 각도 가혹 조건 등을 설정하여 누수 확인

※ 현장 방문사진

□ 네스탈

○ 기업 현황

- 설립년도 : 1857년

- 본사 위치 : 스위스 Nafels

- 종업원 수 : 550명

- 1981년 PET SYSTEM 도입

- 공사 생산 라인 캡, 프리폼 사출 설비 원제작사

○ 벤치마킹 내용

- 캡, 프리폼 사출 PILOT설비 벤치마킹 문의 결과 캡 사출기의 경우 기존 설비의 재활용이 가능하여 적은 소요 비용으로 제작 가능 확인

- 프리폼 사출기의 경우 재사용이 불가능하여 제작 불가능 확인

➝ 국내 프리폼 사출기 생산 업체 벤치 마킹 예정

- 플라스틱 용기를 얇게 만드는 기술(수지를 고르게 분포)을 개발하고, 재활용 PET(R-PET)와 바이오 PET를 사용할 수 있는 설비를 개발하여 생산하고 있음.

- AA가 감소되고 흐름성이 좋아진 스크류를 개발하여 사출기에 적용하여 기존 사출온도를 180도 → 160도로 낮추어 프리폼을 생산할 수 있는 설비를 생산하고 있음(에너지 절감형 설비 생산) ⇒ L5 적용

- 설비의 특징 중 각 부분의 구동을 서브모터를 사용하여 경쟁사 대비 25%~30% 에너지를 절약할 수 있는 설비를 생산(연간 약2천만원 절감)

⇒ L6 적용 예정 설비

- 초보 오퍼레이터도 설비를 구동할 수 있도록 자동화 시스템이 잘 구축되어 있어 작업자 친화적으로 설비의 안정적인 운영이 가능함

○ 현장 방문사진

□ 오토

○ 기업 현황

- 설립년도 : 1955년

- 본사 위치 : 스위스 Uznach

- 종업원 수 : 220명

- 프리폼, 공병 사출 금형 제작

- 주요 생산 제품 및 대륙별 매출액

○ 벤치마킹 내용

- PET를 생산하는 설비를 주로 제작하며, 여러 가지 플라스틱 용기를 제작하는 설비 및 의료용 용기를 제작하는 설비를 생산하고 있음.

- 2007년 128-cavity PET mold 설비를 제작했으며, 2016년 144-cavity PET mold를 생산하고 있음.

- 오토에서 생산하는 제품은 무게는 4.2g ~ 1.5kg 까지 두께는 0.3mm 이상의 프리폼 제품을 생산할 수 있는 설비를 제작하고 있음.

- 재활용이나 플레이크 R-PET 관련하여 사용할 수 있는 기술을 개발하여 시장에서 적용하여 사용하고 있음. ⇒ 분진 발생 예방

- 금형, 하트러너, 로봇 등 사출 설비의 전부분을 개발하여 다른 설비와 호환이 가능하도록 설비를 개발하고 있음.

- 오토사는 하트러너 익스체인지 시스템을 보유하여 긴급상황이나 고객사가 요청하는 상황에서 즉각적으로 교체할 수 있는 시스템을 보유하여 설비 수리의 시간을 최대한 절약할 수 있음

- 프리폼 길이 등 수정 사항이 있어도 부분적으로 부품을 변경하여 프리폼등을 생산할 수 있어 경제적 장점이 있음.

- 금형 제작뿐만 아니라 경량화 및 디자인 변경등 토탈 솔루션 시스템 운영

○ 현장 방문사진

3. 현지 시장조사

□ 독일 소형/대형 마트 제품 조사(KEDEWE, REWE, PENNY, DM 등)

제품사진			주요내용
			[일체형캡] · 코카콜라 사의 음료 제품에서 현재 시판 中 (스프라이트, 코카콜라 등) · 0.5L의 경우 방문 마트 모두 테더드 캡으로 확인됨 · 1L 제품의 경우 제품별로 테더드/일반 캡 동시 생산 中 · 필름 힌지 타입의 1881 탄산 음료용 캡 - 무게 2.0g, 높이 13.5mm [재생페트] · 재생페트 제품이 생수, 음료 전반에 걸쳐 다수 생산 中 [보증금제도] · 1유로(1,400원) 제품 1병에 0.25유로(350원) 부과
			[생수 제품군] · 에비앙, VIO, 볼빅 제품이 소형/대형 마트 백화점 등에 주요 상품으로 판매 中 · 유리병 생수 등 다양한 제품군이 있지만 마트별 생수의 종류가 2~3종으로 확인
			[묶음포장] · 파레트는 종이간지 사용. · 0.5/1.5/2.0L 모두 6병씩 수축 포장된 제품이 많음

제품사진			주요내용
			[전체 제품군] · 생수 제품 보다는 질소 충진, 탄산수, 향음료 제품이 더 많이 진열됨 · 볼빅 향음료의 경우 특히 많음
			[유리병 제품군] · 백화점의 경우 유리병 생수 제품이 많이 판매중 · 볼캡의 경우 단독형, 혼합형 (플라스틱 브릿지) 2종류

□ 스위스 소형/대형 마트 제품 조사(coop, migros, avec 등)

제품사진		주요내용
		[일체형캡] · 스위스의 경우 EU소속 국가가 아니여서 일체형캡 의무화 × · 방문 마트 中 coop 1곳에서 일체형 캡 비타민 음료 제품 확인 · 동일 회사의 제품 中 3종류의 캡 구조 확인 ➝ EU국가 수출용으로 다양화 생산 추정
		[생수 제품군] · 에비앙, valais, aproz 등 마트별 생수의 종류가 2~3종으로 확인 · 방문 업체에서도 질소충진 생수 제공
		[묶음포장] · 0.5/1.5/2.0L 모두 6병씩 수축 포장된 제품이 많음 · 독일과 마찬가지로 생수의 종류는 스위스 자체 생산 제품, 에비앙, 볼빅 등 3종류 정도이며 질소 충진, 탄산수 향음료가 많음

Ⅳ. 시사점(소감) 및 특이사항

○ 제주의 청정 자연을 담은 제주 삼다수의 지속 가능함에 대한 디자인 개발이 필요하고 IF디자인 어워드 수상에 따른 홍보 효과 확인

○ 구조개선(이취차단) 캡 샘플 현지 검수를 통한 설계도면 수정 및 샘플 재 생산

○ 테더드 타입의 일체형 캡 개발 방향 설정

○ 친환경 패키징 R&D인프라 구축 정보 수집 및 유럽 친환경 패키징 동향 파악을 통한 공사 친환경 패키징 전략 방안 도출

○ IF 디자인 어워드 시상식 참석

- 다양한 분야의 디자인, 트랜드, 아이디어를 소개하는 중 가장 큰 관심사는 인류의 지속가능함을 위한 ‘SUSTAINABILITY’ 지속 가능한 디자인을 만드는 것이었으며

- 우리의 지속가능함은 제주의 자연에서 얻을 수 있는것이고 삼다수의 근간이 되는 제주에 대한 이해에서 출발한 우리의 결과물로 수상까지 이어졌습니다.

- 친환경적인 미래를 선도하는 기준이되는 브랜드로서 그 핵심가치는 변하지 않겠다는 우리의 다짐이자 약속입니다.

- 제주삼다수의 근본을 잊지 않으며 변치않는 진심을 담아내는 물의 기준이 되고자 노력 하겠습니다.

○ 이취 차단력 개선 캡 현지검수, 시장 조사 및 PILOT설비 벤치 마킹

- 코바글리아: 샘플 생산 검수를 통해 샘플 도면의 문제점을 파악할 수 있었고 빠른 피드백으로 금형 수정 및 샘플 재생산을 요청할 수 있었음.

ㆍ금형 가공 / 시뮬레이션 / 파일롯 설비를 이용한 제작 등 모든 캡 테스트를 위한 업무가 연결된 장소에서 진행

ㆍ생산된 캡의 적합여부를 자체적으로 테스트 할 수 있는 정밀 설비들을 확인 할 수 있었으며 공사 도입 필요성 확인

[캡, 치수, 규격 자동검사기, 밀봉력, 누수 테스트기 등]

- 네스탈: 탄소중립이 강조 되는 전세계적인 상황에 발맞춰 서브모터 구동을 통한 25~30% 에너지 절약, 스크류 개선을 통한 용융 온도를 낮춰 원가절감 및 에너지 절약, 캡 사출 PILOT설비 도입 가능 확인

ㆍ탄소 중립을 위한 선진화 설비 도입, 개선점 도출 필요

ㆍ캡 사출 PILOT설비 도입을 노후 설비 재사용을 통해 적은 비용으로 추진 가능 확인

- 오토: R-PET에 관련된 문제점들을 개선 할 수 있는 기술 개발이 이미 진행 되고 있으며, 하트러너 익스 체인지 시스템이 인상 적이고 금형 제작 뿐만 아니라 경량화 및 디자인 변경 시뮬레이션 시스템이 운영되고 있음

ㆍ핫러너 클린, 네크 쿨링(쿨링타임 감소), 네크클린, 네크 코팅 기술 도입을 통한 분진 발생 감소 도입 필요

○ 독일/스위스 현지 시장 조사

- 독일 스위스 시장의 생수 및 음료 판매 형태, 일체형(테더드) 캡 제품 개발 현황 등을 파악하고 공사 제품 개발 방향에 적용 예정

ㆍ독일

① 코카콜라 사의 음료 제품에서 일체형(테더드) 캡이 숏캡, 필름 힌지 타입으로 생산되고 있음

② 플라스틱 공병 보증금 제도가 500ml 생수 기준 25% 수준으로 높게 운영되어 재활용율이 높음

ㆍ스위스: EU소속 국가가 아니기 때문에 코카콜라 제품도 일체형 캡(테더드)이 아닌 일반 캡으로 생산되고 있음.

- 공통사항

ㆍ탄산수·질소충진, 향음료 제품들이 많이 출시되어있고 각 매장당 생수 제품의 경우 2~3종으로 종류가 다양하지 않음

ㆍ330, 500ml 저용량의 제품들도 6개들이 수축 포장으로 이루어져 있음.

ㆍ무라벨 제품의 경우 한번도 볼 수 없었지만 재생페트의 경우 생수·음료 전반에 걸쳐 제품이 생산되고 있음

국외출장 계획서

(제23조제1항 관련)

출장개요

출장목적	- IF 디자인 어워드 시상식 참석 : 독일(베를린) - 이취 차단 개선 캡 샘플 제작 현지 검수/시장조사(일체형 캡 등) / 업체 벤치마킹 : 스위스(취리히)
출장기간	- 2023년 5월 12일 ~ 5월 21일 (8박 10일)
출장국가(기관)	- 유럽 (독일, 스위스)
출장자	소속	직급	성명	출장경비 (천원)
				국내외여비	부대경비	부담기관
	연구개발팀	4급	강정필	4,291	3,547	공사예산
	연구개발팀	4급	최희훈	4,025
	연구개발팀	5급	강용원	5,380
출장자별 업무분장	강정필 과장	□ 삼다수 품질개선 및 친환경 패키징 담당(스위스) - 해외 먹는샘물 현황(일체형 캡, 경량화 등) 현지 조사 - 외부 이취전이 개선 캡 제작 샘플 현지검사 - 해외 파일롯 설비 벤치 마킹 - 해외 병입수 제품 확보
	최희훈 선임 연구원	□ 삼다수 친환경 패키징 디자인 개발 담당(독일) - IF 디자인 어워드 시상식 참석 - 해외 먹는샘물 디자인 현지 조사
	강용원 대리	□ 삼다수 품질개선 및 친환경 패키징 연구, IF 디자인 어워드 현지 출품 및 서류 담당 - IF 디자인 어워드 시상식 참석 - 외부 이취전이 개선 캡 제작품 현지검사 - 해외 일체형 캡 병입수 제품 확보 - 해외 먹는샘물 현황(일체형 캡, 경량화 등) 현지 조사 - 해외 파일롯 설비 벤치 마킹

출장일정

▶ IF 디자인 어워드 (최희훈,강용원) - 독일

출장일자	출발지	도착지	업무수행내용	비고
5/12 (금) 【1일차】	제주	김포	· 이동(베를린 출국 당일 오전10시 인천공항 대한항공 체크인으로 인해 전일 출발) 14:50~16:00	최희훈 강용원
5/13 (토) 【2일차】	인천	독일(베를린)	· 인천-프랑크푸르트-베를린 12:05~22:00	최희훈 강용원
5/14 (일) 【3일차】	숙소	베를린	· 시장조사 ➜ 현지 마켓(일체형 캡 및 생수)	최희훈 강용원
5/15 (월) 【4일차】	숙소	시상식장	· IF 디자인 어워드 참석	최희훈 강용원
5/16(화)	베를린	인천	· 시장조사 ➜ 현지 마켓(일체형 캡 및 생수) · 베를린-암스텔담-인천 17:30~16:20(17일)	최희훈
5/17(화)	김포	제주	· 20:30 ~ 21:40

▶ 이취 차단력 개선 캡 현지 검수 및 업체 벤치 마킹, 현지 시장조사 (강정필, 강용원) - 스위스

5/15(월)	제주	김포	· 이동(취리히 출국 당일 오전09시 인천공항 대한항공 체크인으로 인해 전일 출발) 14:50~16:00	강정필
5/16(화)	인천	취리히	· 이동 11:00 ~ 17:30
5/16 (화) 【5일차】	베를린	스위스 (취리히)	· 베를린 – 취리히 14:55 ~16:20	강용원
5/17 (수) 【6일차】	숙소	코바글리아	· 코바글리아 공장 방문 (이취차단력 개선캡 생산 현지 검수)	강정필 강용원
5/18 (목) 【7일차】	숙소	네스탈 엘머	· 생수 생산설비업체(네스탈) 방문	강정필 강용원
5/19 (금) 【8일차】	숙소	취리히	· 시장조사 ➜ 현지 마켓(일체형 캡 및 생수)	강정필 강용원
5/20 (토) 【9일차】	스위스 (취리히)	인천	· 스위스 현지 생수 업체(엘머) 방문 · 취리히 – 인천 19:30 ~ 14:05(21일)	강정필 강용원
5/21 (일) 【10일차】
	김포	제주	· 17:45 ~ 18:55

출장경비

1) 경비산출

성 명	계	항공 운임		체 재 비 (8박 10일)*				마일리지 감액
			구분	소계	일비 ($26/1일)	식비 ($49/1일)	숙박비 ($105/1일, 실비 지급)
강정필	4,291,310원	3,085,280원	국내	109,170원	12,500원	16,670원	80,000원 (실비)	사후정산
			국외	1,096,860원	212,280원	312,980원	571,600원
				804.6달러	156달러	228.6달러	420달러
최희훈	4,025,430원	3,064,360원	국내	109,170원	12,500원	16,670원	80,000원 (실비)
			국외	851,900원	176,900원	246,300원	428,700원
				624.6달러	130달러	179.6달러	315달러
강용원	5,380,910원	3,440,000원	국내	109,170원	12,500원	16,670원	80,000원 (실비)
			국외	1,831,740원	318,420원	513,020원	1,000,300원
				1344.6달러	234달러	375.6달러	735달러
소 계	13,697,650원	9,589,640원

* 체재비는 달러화($)와 원화(￦) 병기

2) 산출근거          ※ 적용환율 : 1$ = 1,361원 (2023.04.26. 최종회차 고시환율 현찰 매입기준)

구 분			산출내역			금 액	비 고
항공 운임	국내선		184,180원 × 1인 182,760원 × 1인 197,700원 × 1인			564,640원	- 제주↔김포(왕복)	개인지급
	국제선		2,901,100원 × 1인 2,881,600원 × 1인 2,442,300원 × 1인			8,225,000원	- 인천→독일(베를린) 스위스(취리히)→인천	대행업체 지급 견적비용
	현지항공료		800,000원 × 1인			800,000원	- 독일(베를린)→스위스(취리히)
	항공 운임 소계(①)					9,589,640원
체재비	국내	일비	2호	25,000원×3인×1일×1/2		37,500원	[출장여비규정] ∙ 제6조 ⑧항 전일 목적지 이동 및 복귀에 따른 일비 50% 감액 ∙ 도외여비 기준표 비고9호 - 다음과 같이 식비의 일부를 지급하지 아니할 사유가 있는 경우 감액하여 지급한다. 이 때, 1식의 감액 기준은 식비 총액의 1/3로 하며 원 단위 절사한다. - 출장시간에 따라, 제주 출발시간이 오전 10시 이후인 경우 또는 제주 도착시간이 오후 4시 이전인 경우
		식비	2호	25,000원×3인×1일×2/3		50,010원
		숙박비	2호	80,000×3인×1일 (실비)		240,000원
	소 계					327,510원
	국외	일비 (나)	4호	26$ × 6일 × 1인 26$ × 5일 × 1인 26$ × 9일 × 1인		707,600원	∙ [국외여비기준표] 4호,‘나’등급 적용 [출장여비규정] - 33조 ④항 숙박비 할인정액 4호, ‘나’ 등급 적용 - 제33조 ③항] 식비는 4호, ‘나’ 등급 적용 ※출ᐧ입국 이용항공기의 기내식 제공으로 출장자 전원 4호, ‘나’ 등급 식비의 각 2식씩 감액
		숙박비 (나)	4호	105$ × 4박 × 1인 105$ × 3박 × 1인 105$ × 7박 × 1인		2,000,600원
		식비(나)	4호	49$ × 4일 × 1인 49$ × 3일 × 1인 49$ × 7일 × 1인 49$ × 2일 × 1/3식 × 3인		1,072,300원
	소 계					3,780,500원
체재비 소계(②)						4,108,010원
소 계(①+②)						13,697,650원
보험료	여행자보험		20,000원×2명 25,000원×1명			65,000원	대행업체 지급 (질병치료비 5천만원 한도)
부대경비	가이드 비용 등		독일		400,000원×1식	1,282,000원
			스위스		882,000원×1식
	통역비용		독일		700,000원×1식	2,200,000원
			스위스		1,500000원×1식
소 계(③)						3,547,000원	견적비용
합 계(①+②+③)						17,244,650원	원단위 절사

* 오후4시 이전 도착, 국제선 왕복 기내식 각 2식 제공으로 5식 식비 감액

* 여행자보험(상해 2억원 보장) 2인 20,000원, 1인 25,000원 반영

3) 기타사항

◦ 항공운임(국제·현지 항공료), 가이드/통역비, 여행자보험은 여행사 견적 비용 반영

◦ 예산과목 : (삼다수-R&D운영)제품 혁신 및 시험분석연구/여비/국내여비, 국외업무여비

출장효과 및 활용계획 등

◇ IF 디자인 어워드 수상으로 각종 언론, 미디어, 디자인 매체 등에 제주삼다수 친환경제품 홍보/마케팅 자료가 전세계로 노출되어,

◇ 제주삼다수가 친환경 브랜드로 도약하기 위한 도전과 혁신 노력, 제품 및 디자인 개발 역량, 브랜드 가치 창출 역량을 전세계에 홍보하는 기회가 제공됨.

◇ 이취 차단 개선캡 생산 설비 적용을 통해 제품 품질 검증을 검증하고, 신규 생산설비(L6) 도입시 적용 함으로써 제주삼다수 제품 클레임 저감에 기여

◇ 친환경 패키징 인프라 구축을 위한 현지 PILOT 설비 벤치마킹 및 친환경 패키징 디자인(경량화, 일체형 캡, 생수 디자인, 용량 등) 제품 개발을 위한 유럽 현지 시장 조사

◇ 일체형 캡(TETHERED타입) 해외 병입수 제품 확보를 통한 제주 삼다수 적용 가능 일체형 캡 시제품 개발 기반 마련