신규 생산설비(L5) 제작․구매․설치 도입 관련

서면 질의 회신

▢ 회신일 : 2017. 3. 7.

▢ 회신내용

순

구분

내역

비 고

1

질의

❍ 제24조 (하자보수/성능이행보증)

⑤ 하자보수, 성능이행보증 2년이 경과한 후라도 하자가 계약상대자의 고의 또는 중대한

과실로 인한 것일 경우에는 하자보수, 성능이행보증 책임을 이행하여야 하며, 이를

보증하는 이행각서를 제출 하여야 한다.

→ 계약상대자의 중대한 과실에 대해 상세히 설명 부탁드립니다.

P18

답변

❍ 본 입찰·계약과 관련하여“고의 또는 중대한 과실”이라함은 아래의 각 항에 해당되며,

하자보수 2년이 경과한 후라도 계약상대자의 책임으로 조치하여야 합니다.

❍ 각 항에 대한 원인입증 책임은 계약상대자에게 있으며, 원인입증을 하지 못할 경우

모든 책임은 계약상대자가 집니다.

① 설계결함이 발견되어 설비가동에 장애가 발생한 경우

② 입찰 설명서, 제안서, 협상서의 내용이 누락된 경우

③ 대한민국법령에 따른 위반사실이 있는 경우

-조세,통관,관세,외환거래,대외무역,수입,안전검사 법령 등을 위반한 사실이 발생한 경우

④ 문서의 허위, 위조, 누락 등이 발생한 경우

⑤ 생산설비, 부대설비, 부품의 원산지 또는 제조사를 변경하거나 허위로 납품한 경우

2

질의

❍ 제25조(지연 배상금)

본 계약은 제품생산설비 및 생산 공정을 성질상 분할할 수 있는 물품이 아니므로

인수시험(성능보증이행)은 6개월간 합격이 완료되어야만 완성부분으로 전체설비를

인수하는 것으로 한정한다.

→ 사출기 정비설비 부분을 지연배상금에서 제외하는 부분을 요청 드립니다 (내자/외자 구분)

P19

답변

❍ 본 사업은 Turn-Key 계약으로서, 입찰설명서에 요구되는 설비의 설계, 제작, 납품,

설치, 제품생산, 품질보증 등의 전체를 책임으로 하는 계약이며, 일부설비와 생산제품의

공정별 분할 대상이 아닙니다.

-그러므로, 제품품질 또는 공정상의 하자가 발생하지 않도록 정수설비/사출기/충전·포장설비

전체에 대한 책임이 수반됩니다.

-성질상 분할할 수 있는 부분이 아니므로, 계약법령상 지연배상금을 분할 할 수 없음을

알려드립니다.

3

질의

❍ 제26조 (대금결제)

④ 계약상대자는 대금청구 시에 제주특별자치도 조례에 따라 청구금액의 1.5%에 해당하는

제주특별자치도지역개발공채를 매입하여야 하며, 그 매입 필증을 개발공사에 제출하여야

한다. → 내자/외자 PART구분하여 매입하여도 무방한지 확인 부탁드립니다.

P20

답변

❍ 내/외자 PART 구분하여 매입 필증을 제출하여도 무방하며 단, 외자 PART의 원화 환산

금액은 우리공사 전신환 송금 외화환율을 적용하여 환산된 원화금액 기준으로 공채매입을

하여야 합니다.

따라서 외자 PART인 경우에는 공채매입필증을 전신환 송금일

(우리공사 전신환 송금 외화환율 통보) 이후에 제출하시면 됩니다.

4

질의

❍ 6번)시설·장비 보유는 공장등록증명원과 입찰공고일 이후에 촬영한 사진을 제출 받아 평가

한다. 다만, 해외공급자(supplier)는 소재국 관계기관.단체에서 발행하는 관련 증명서류를

제출하여야 하며, 소기업은 사업자등록증명원에 제조업으로 등록된 경우만 평가한다.

→ 해외공장의 경우 공장등록증명원으로 대체가 가능한지 확인 부탁드립니다.

P33

답변

❍ 해외공장인 경우는 소재국 관계기관에서 발행하는 공장등록증명원으로 대체 가능합니다.

5

질의

❍ 진동․방음에 대한 추가적 시설을 하지 않으므로, 계약상대자는 납품되는 모든 설비에 대해

공장외부로 소음ㆍ진동 배출허용기준 이하로 배출되도록 소음ㆍ진동 방지시설을 별도 설치

해야 한다. → 소음, 진동 방지시설에 대해 세부적으로 설명 부탁드립니다.

P37

답변

❍ 「소음·진동관리법」제2조에서 정하는 소음, 진동을 기준으로 하며,

「소음·진동관리법 시행규칙」제3조의 소음·진동방지시설 [별표2]에 해당하는 방지시설을

설치하여야 합니다. ※ 첨부 자료 참고(# 5-1)

6

질의

❍ Data Coder

잉크 및 융화제 등 부자재를 사용함에 있어 기존 L1~L4 라인과 동일한 제품을 사용

할 수 있는 기종을 선택하여야 한다.

→ 기존 사용 중인 부자재 정보 공유 부탁드립니다.(잉크 및 융화제)

P86

답변

❍ 기존 라인의 날인기는 Markem-Imaje 제품으로 잉크 및 융화제 규격은 다음과 같습니다

- L1,L2,L3 잉크 : INK-5157E ⇒ 융화제 : ADDITIVE-5191

- L4 잉크 : INK-9175 ⇒ 융화제 : MAKE UP-8188

❍ 파레트 날인기의 경우는 SOJET 제품이며 잉크의 규격은 다음과 같습니다

- 화이트(도내용 제품) ⇒ SOJET ink cartridge(white pigment) - 53SW

- 블랙(도외용 제품) : 53S ⇒ SOJET ink cartridge(black dye) - 53S

7

질의

❍ Hot Melt Unit에서 발생되는 유증기를 제거할 수 있는 장치를 이중으로 설치해야 하며,

국부 배기 장치를 설치해야 하며 청소가 용이하도록 탈부착 가능한 형태로 제작한다.

→ 라벨러 뿐만 아니라 Ventilation이 필요한 모든 기기에 대해 명시 부탁드리며,

공급범위 및 작업범위에 대해 자세히 명시 부탁드립니다.(ex: Packer, Labeler etc.)

P88

답변

❍ 국부 배기 장치(Ventilator)가 필요한 설비는

blower oven 상부, labeller hot melt unit상부 및 포장기 터널 후단부 상부에

국부배기 장치를 설치하며, 설치범위는 설비 상부까지이며 설비 상부에서 외부까지의

덕트 연결은 개발공사에서 시공합니다.

8

질의

❍ 품종 다양화를 위한 소포장 번들생산이 가능하도록 설계한다.

→ 각각의 Packer의 Capacity가 Filler 대비 속도가80% 이상이지만 소포장의 경우

Cycle 커버가 어려울 수도 있습니다. 정확한 계산산출을 위해 소포장 Patten을

알려 주시기 바랍니다.

P92

답변

❍ 포장기 대당 설계기준은 5×4(20개)Pack 포장이며, 필러대비 포장기 대당

생산속도 또한 5×4의 72,000bph의 80%입니다.

- 다만 3×2, 3×3, 4×3, 4×4등의 소포장 제품을 차후 적용 할 수 있도록 설계 시

참조하시고 또한 제품 적재기에서 적재 패턴 또한 입찰자가 제시하시면 되겠습니다.

- 소포장 생산에 따른 생산속도 저하 부분에 대하여는 저희 공사에서도 충분히 예상되는

문제이고, 속도부분에 대하여는 72,000bph의 80%를 고려하지 않으셔도 되겠습니다.

- 4×6, 5×5, 5×6 생산제품에 대해서도 생산이 가능할 수 있도록 검토해 주시고 또한,

생산속도 부분은 고려하지 않으셔도 되겠으며 적재 패턴은 제시하시면 되겠습니다.

9

질의

❍ 개발공사에서 생산되는 모든 규격의 라벨을 사용할 수 있어야 하며, 라벨 변경 시 자동

조작이 가능하도록 한다.

→ 모든 규격의 라벨을 확인 할 수 있도록 모든 규격을 알려주시기 바랍니다.

P89

답변

❍ 원부자재 규격 첨부 자료 참고(# 9-1)

10

질의

❍ 각 Conveyor의 버퍼 용량은 다음과 같이 구성하여야 한다.

→ 입찰 설명서에 Conveyor 버퍼용량에 대해 명시 하였으나, 설명회 당시 supplier의

Guarantee가 있다면 다른 버퍼 용량 제안이 가능하다고 말씀하셨습니다.

이에 확인 부탁드립니다.

P96

답변

❍ LAY-OUT에 따라 변경이 가능하며 제안서에 반드시 버퍼 용량을 반드시 명기바라며

변경된 사항에 대하여 Guarantee는 반드시 이행 되어야 합니다.

11

질의

❍ 프리폼(공병) 중량감소 및 원가절감

- 중량감소를 적용하여 년간 원가절감 산출금액을 제출한다.

→ 원가절감 산출금액 제시를 위해 기존 Pet(0.5Liter)단가 및 년간 사용량 공유

부탁 드립니다.

P104

답변

❍ PET 기준단가 : 1,100원/kg(부가세 포함)

→ 2016년 pet 평균 단가 적용

❍ 년간 예상 프리폼 사용량(PET)

2017년	2018년	2019년 ~
1억개	3억 5천만개	5억 4천만개

12

질의

❍ 5)계약상대자는 개발공사가 제안하는 원부자재 규격을 파악하여 제품품질규격에 적합한

기계도면을 작성 제출한다.

→ 원부자재 규격 관련하여 귀사에서 운용중인 자재규격 전체를 송부 부탁드립니다.

P107

답변

❍ 원부자재 규격 첨부 자료 참고(# 12-1)

13

질의

❍ 다)PLC Maker는 SIMENS 제품으로 한다.

→ Maker : BNR 사용가능한지 확인 부탁드립니다.

P108

답변

❍ PLC Maker는 SIMENS제품으로 사용하여야 합니다.

14

질의

❍ 미생물에 대한 부분은 제작사의 Validation이 수반되어야 하며, 세부사항에 대해서는

계약자의 요구등은 반영하여 결정하여야 함.

※ 제안서 제출시에는 공급자의 Validation방법이 반드시 명시되어야 함.

※ 개발공사 원부자재 규격 및 미생물 검사규격은 제안업체 요청 시 제안 요청

→ Asectic filling 아님에도 불구하고 Validation이 왜 필요한지 확인 부탁드립니다.

P122

답변

❍ 정수 처리 시설 부터 filler까지 제품수 이송 과정 중 각 공정별(제균 필터 후단 등)

미생물 검사는 반드시 하여야 하며 Validation 방법은 제안서 제출 시 입찰자가

제시하시면 됩니다.

15

질의

❍ UPS 규격에 대해 확인 부탁드립니다.

→ 순간정전 후 몇 분까지~

P80

답변

❍ UPS의 적정 용량(시간)은?

- UPS는 순간정전 시 상용전원, 예비전원이 차단되었을 경우에도 지속적으로 설비 운전·가동

에 필요한 전력을 공급하는 방식이 아님.

- 낙뢰에 의한 갑작스런 전원차단 또는 순간정전 시 설비별 데이터 손실을 방지하기 위해

인터페이스를 통한 정보교환으로 자동으로 안전하게 설비의 프로그램을 종료시킬 수 있는

백업시간을 보정할 수 있도록 구성하여야 합니다.

- 정전, 서지, 스파크, 새크 등의 전원 장애가 시스템고장, 파일손상, 소프트웨어, 하드웨어에

영향을 미치지 않도록 하여 시스템이 작업 중이거나 저장중인 데이터를 분실하지

않도록 하기 위하여 입니다.

- 개발공사에서 인위적으로 UPS 백업시간을 부여할 수는 없으며, 납품되는 설비의 프로그램

과 OS 등 지원하는 운영체제는 입찰자가 제조사에 확인하여 공정·설비별 데이터 손실을

방지할 수 있는 백업시간, 배터리의 적정용량은 입찰자가 제시하여야 합니다.

16

질의

❍ 정수 설비장 증축공사에 대해서는 당사에서 진행하는 것이 어렵습니다.

이 부분은 제주특별자치도개발공사에서 진행을 요청 드립니다.

P46

답변

❍ 입찰공고문에 제시된 기초금액은 정수실 증축공사비가 포함되었습니다.

- 가격제안서 제출 시 공사비가 반드시 포함되어야 하며, 세부 가격 내역서에도

산출금액이 삽입되어야 합니다.

17

질의

❍ 금회 제주삼다수 신규 생산라인(L5) 제작&구매&설치에도 같은 형식의 문서를 통해 입찰

보증금으로 대체할 수 있는지요?

입찰

공고문

답변

❍ 신규 생산라인(L5) 제작&구매&설치에 대한 입찰 보증금은 국내에 소재하고 있는

보증보험사 또는 은행 (외국계은행 한국지사 포함)이 보증서 발행의 주체

(해외은행 보증서 발행 후 통지역할 안됨)가 되도록 하여야 합니다.

보증서 유효기간은 2017년 5월 31일 이상으로 발행하여야 합니다.

18

질의

❍ 입찰보증금 금액은 말씀하신 바와 같이 “추정금액 ￦36,460,845,000의 5%인

￦1,823,042,250으로 하겠습니다. 그리고 입찰공고일 환율을 적용하여 Euro로 환산된

금액을 입찰 보증금액으로 하면 될지요?

입찰

공고문

답변

❍ 입찰보증금은 추정금액의 5%인 \1,823,042,250을 하되, 외국환으로 제출하는 경우,

입찰공고일 당일(2017.02.10.) 서울외국환중개소 (http://www.smbs.biz/ExRate/StdExRate.jsp)

최초고시 매매기준 환율 적용하여 환산된 금액을 입찰보증금액으로 제출하면 됩니다.

19

질의

❍ Original 서류가 필요한지요? 아니면 2011년에 있었던 제주삼다수 신규 생산라인(L4)

제작&구매&설치 입찰시와 같이 swift로 대체 가능한지요?

답변

❍ 국내소재의 보증증권사나 은행이 입찰보증서 발행이 주체가 되므로 Original 서류를

제출하시면 됩니다.

20

질의

❍ 2011년에 있었던 제주삼다수 신규 생산라인(L4) 제작&구매&설치 입찰시와 같이

보증 은행의 letter of commitment가 이번에도 필요한지요?

답변

❍ 보증은행의 letter of Commitment도 제출해주시기 바랍니다.

21

질의

1. 대금지불결제 방법 제26조(대금결제)

① 계약상대자가 계약의 의무를 다할 경우에는 대금결제를 하여야 한다. 단, 대금청구일은

대금청구에 필요한 구비서류가<보증서, 청구서(Invoice), 선하증권(BL), 포장서(PL),

제주특별자치도지역개발공채(납품의금액의 1.5%) 등> 모두 갖춰진 날을 기준으로 한다.

② 대금결제는 선금급, 중도금, 잔금(준공금) 등으로 분리하여 지급한다.

③ 대금의 결제조건은 제⑤항의 조건에 따르며 국외 공급분은 외화로 지급하며 국내 공급분은

대한민국 통화로 지급한다.

④ 계약상대자는 대금청구시에 제주특별자치도 조례에 따라 청구금액의 1.5%에 해당하는

제주특별자치도지역개발공채를 매입하여야 하며, 그 매입필증을 개발공사에 제출하여야 한다.

⑤ 결제화폐, 지급조건, 지급률, 지급계좌, 지출방법 등 대금결제에 대해서는 별도 협상 시

조건 또는 계약 시 개발공사의 조건에 따라 달라질 수 있다. 단, 잔금(준공금)은 계약

금액의 20%를 원칙으로 하며, 인수시험 6개월 완료 후 결과에 따라 지급하며, 제25조

의 지연배상금과 상계처리 한다.

→ 대금 지불방법에 대해 명시가 되어있지 않습니다. L/C로 대금결제가 가능한지 확인

부탁 드립니다.

→ 대금결제에서 선급금, 중도금, 잔금으로 나뉘어지나 잔금/준공금(20%)을 제외한

선급금, 중도금 비율에 대해 명시 되어있지 않으며 설명이 필요합니다.

통상 선급금은 계약체결시(20~30프로) 중도금은 상기와 같이 청구서(Invoice),

선화증금(BL), 포장서(PL) 만족하는 시점에 약 50~60프로 대금 지급됩니다.

이에 대해 자세한 설명 부탁드립니다.

P19

답변

❍ 우리공사 대금지불 방법은 T/T(전신환 송금) 형태으로 진행하며,

대금지불 조건은 선금(30%), 중도금(50%, 협상시 중도금 지불시기/조건 협의),

잔금(20%_준공조건)입니다.

22

질의

2. 원부자재 및 Pallet 사양

→ 원부자재 Label Size 및 Pallet 도면 공유 부탁드립니다.

답변

❍ 원부자재 Label Size 및 Pallet 도면은 별도 송부예정입니다.