「제주삼다수 L5 원부자재 무인자동화 물류설비 제조·구매·설치」 도입 관련

제안요청서 질의 및 답변자료 2.

❒ 질의서 접수일 : 2017. 11. 09.

❒ 업체명 : B사

번호	질의 내용
1	1.3 원부자재 정의 및 항목 나. 원부자재 제품 추가 또는 변경할 수 있음을 유념 : 변경할 경우 기존 원부자재 납품 규격외 제품은 자동화 창고 설비 입, 출고 불가할 수 있음
2	1.3 원부자재 정의 및 항목 다. 원부자재는 크기와 무게가 각각 다르며,,, : Pallet 상세 사이즈 및 도면 요청 : 현장실사 부자재 납품용 Pallet 사이즈 종류의 다양성 확인 - Pallet 사이즈 다양 자동화 창고 입고시 에러 발생률 높음(컨베어 이재 & 스태커 크레인 Forkimg) RACK 적재 효율성 낮음, 자동화 창고 출고시 AGV Fork Lift handling 에러 발생율 높음 Pallet 회수시 다단 적재 어려움.(Pallet 1개 단위 회수 : 지게차 작업횟수 많아짐) - 자동화 적용 가능하려면 Pallet를 규격화해야 되는데 이중파레트를 Handling하기 어려우니 폭 1000~1200mm로 제한할 수 있는지 확인요청 - Pallet 종류의 확인 : 자동화 창고에 부적합한 Pallet 입, 출고시 창고 적재 시 처짐 발생할 경우 에러발생 및 하손 우려가 있음.

번호	질의 내용
3	제품 무게 확인 요청 Max. 무게를 기준으로 자동화 창고 설비 적용 시 필요사항
4	재고량 및 입, 출고량 확인 요청 재고량 및 입, 출고량 기준으로 자동화 창고 설비 적용 시 필요사항임 자재 입고 시간, 자재 생산라인 투입 시간, 시간당 물동량 활인 요청
5	폐자재, 기타물품 등의 회수품 사이즈 및 무게, 발생 횟수 확인 요청
6	스피드도어 및 방화 셔터 사양 확인 요청
7	별도의 자동, 수동 입출고 컨베어 장치 공팔레트 폐자재 기타물품등을 생산현장에서 외부로 반출하는 기능을 함과 동시에 자동창고의 문제 발생 기타 물품등의 입출고가 필요할 때 가용하는 장치로 이해하고 설계, 설치 : 위의 컨베어 장치 설치시 자동화 창고와 별도의 입, 출고 컨베어 이므로 원부자재 창고측 입고라인과 동일하게 스피드 도어 설치를 하고 생산현장측 출고라인 반출구 방화셔터와 스피드도어를 각각 설치하여야 하는지 확인요청

번호	질의 내용
8	AGV 컨트롤러로 CVC600 적용 가능 여부 KOLLMORGEN사에서 제공하는 NDC Solution은 AGV 제어 전용으로 개발되어 PLC 제어 환경보다 효율적이고 안정성이 높습니다. 국내 대기업에 도입된 다수의 Laser 유도 방식 AGV System에 적용되었으며, 해외 시장에서도 높은 인지도로 가장 선호되는 브랜드입니다. CVC600은 NDC Solution의 AGV 제어용 Controller로서 자체적으로 PLC 기능이 탑재되어 있으며, 유,무선 통신 및 다양한 인터페이스 지원이 가능합니다.
9	무인 운반차 수동 충전 장치의 사양 - 충전기(자동 충전 장치 동일 사양)와 컨넥터로 구성하면 되는 것인지요? - 수동 충전 장치의 요구 수량 및 견적 반영 여부 알려주시기 바랍니다.
10	무인 운반차 예비품의 범위 - 무인 운반차 예비품은 견적에 반영하여야 하는 것인지요? - 견적 반영해야 된다면, 정확한 예비품의 범위를 알려 주시기 바랍니다. (예비품 범위가 명확하지 않으면 입찰 업체 별 견적 내용이 상이하게 됩니다.)
11	무인 운반차 서버의 구성 - 서버를 메인 및 백업으로 구성하기 위해 PC 두 대를 설치하는 것인지요? - 하나의 PC에 두 개의 하드 디스크를 설치하여 구분 운영 할 수 있는지요?

첨 부	답변 내용 2017. 11. 13.(월)

번호	답변 내용
1	□ 「기술규격서」 1.3 원부자재 정의 및 항목 나. “제주삼다수 신규생산설비(L5) 원부자재 무인자동화 물류설비 제조‧구매‧설치”에 사용될 원부자재는 ‘캡, AA소거제, 라벨지, 라벨본드, 수축필름, 손잡이테이프, 손잡이패드, 후드필름, 스트레치필름 등’이며 향후 원부자재 제품이 추가 또는 변경될 수 있음을 유념하여 제안한다. 다. 원부자재는 크기와 무게가 각각 다르며 입찰에 참가예정인 제안사는 정확한 설계를 위해 ‘제안요청서 설명회’에 참석하여 원부자재별 실측 및 실사를 하여야 한다. ※ 제안요청서설명회 원부자재창고에서 실사를 진행한 항목 ‘캡, AA소거제, 라벨지, 라벨본드, 수축필름, 손잡이테이프, 손잡이패드, 후드필름, 스트레치필름’에 대해서는 가로, 세로, 높이, 무게, 팔레트 등을 참여 기업체별로 확인을 하였습니다. 향후 변경이 되거나 추가되는 원부자재 항목은 실사를 진행한 9개 항목 범위(가로, 세로, 높이, 무게) 내에서 변경 등이 이뤄질 수 있고, 팔레트의 경우 가로‧세로(1,000mm ~ 1,200mm)의 규격 범위 내에서만 입고되어 사용되도록 관련부서와 협의 중에 있습니다. (최종 확정 시 홈페이지 공개 또는 참여업체 이메일로 별도 송부 예정)
2	□ 팔레트에 대한 도면은 미보유 중이며, 규격은 ‘답변1’에서와 마찬가지로 가로‧세로(1,000mm~1,200mm)의 범위로 관련부서와 협의 중에 있습니다. □ 사용되어진 원부자재의 공팔레트는 1개 단위로 회수하기 보다 일정장소를 지정하여 여러 팔레트를 회수할 예정이며 어떤 시스템이 가장 효율적인지에 대하여 제안을 부탁드립니다.

번호

답변 내용

3

□ 제안요청서설명회에서 참여한 기업체별로 직접 실사(가로, 세로, 높이, 무게)를 하였습니다.

그 내용을 참조하시어 자동화 창고 설비 설계를 진행하여 주십시오.

4

□ L5 원부자재 일일 예상 사용량은 아래의 표와 같습니다. 아래의 표에 의하면 하루에 공급되는 팔레트는 약 24회이며,

회수되는[폐자재(캡박스, 지관, 비닐 등), 공팔레트 등) 출고량은 약 10회 정도로 예상하고 있습니다.

표의 내용을 참조하시어 자동창고 셀구성 제안을 부탁드립니다.

구분	캡	수축 필름	후드 필름	라벨	손잡이 패드	손잡이 테이프	라벨 본드	AA 소거제	스트레치 필름
사용량 (P/T)	18	2.6	1.3	1	0.2	0.2	0.2	0.12	예비용

5

□ 폐자재(원부자재를 사용 후 발생하는 자재 등)

→ 공팔레트, 캡박스, 종이박스(라벨 등을 보관하는 박스) 등이 하나의 팔레트에 적재되어 배출되며,

사이즈는 팔레트기준(1,200mm x 1,200mm이하) 사이즈를 벗어나지 않으며 높이는 2,000mm 이하, 무게는 200kg

이하입니다.

□ 기타물품 : 프리폼보관용기(1,100 x 1,100 x 1,100), 무게는 약 250kg

→ 프리폼보관용기는 1,100mm팔레트 기준으로 구성되어 있습니다.

번호	답변 내용
6	□ 스피드도어 2식과 방화셔터 1식은 별도의 입출고 장치의 입‧출고 쪽에 원부자재 Size의 물품 입출고가 가능하도록 설계, 설치하며 방화셔터는 기존에 설치된 자동창고 방화셔터와 연동작용이 되어야 합니다.
7	□ 별도의 입‧출고 컨베이어 장치도 원부자재 자동창고와 마찬가지로 별도의 스피드도어 2식(입고, 출고)과 방화셔터 1식(생산현장 쪽)을 설치하여야 합니다.
8	□ 「기술규격서」 1.5 운전 및 설계조건 / 나. 설계조건 / 2)무인운반차 2식 다) AGV 컨트롤러(PLC)는 국제적으로 검증된 지멘스, 미쓰비시 등의 컨트롤러를 사용하고 컨트롤러의 사용은 계약자의 승인을 받아야 하며, 제작사 자체 개발한 컨트롤러의 사용은 불인정한다. 카) 무인운반차 System 운영에 필요한 소프트웨어 일체를 공급하며, 제어 및 프로그램 개발 소스를 제공한다. ※ AGV 컨트롤러(PLC)에 대한 사용‧제공‧승인 등에 관한 사항은 기술규격서에 명시되어 있습니다. 지멘스, 미쓰비시 제품이 아니더라도 국제적(다수의 국가 및 기업 사용)으로 검증된 AGV 컨트롤러를 사용하면 됩니다. 제작사 자체 개발한 컨트롤러의 사용은 불인정합니다. 또한 소프트웨어의 공급과 제어 및 프로그램 개발 소스를 제공해야 합니다.

번호	답변 내용
9	□ 무인운반차 수동충전장치는 자동충전장치 문제점 발생 대비책으로 구성하는 사항입니다. 자동충전장치 2식과 마찬가지로 수동충전장치도 2식으로 구성하여 주시고 자동충전장치의 견적에 포함하시면 됩니다.
10	□ 「기술규격서」 1.5 운전 및 설계조건 / 나. 설계조건 / 2) 무인운반차 2식 타) 무인운반차에 사용되는 컨트롤러(PLC)의 CPU, 전원장치 등 예비품 각 1세트씩을 납품하고, 3) 자동창고(AS/RS) 바) 스태커크레인에 사용되는 컨트롤러(PLC)에 사용되는 CPU, 전원장치, 통신장치 등의 예비품 1세트 이상을 납품하며, ※ 기술규격서에 명시되어 있는 무인운반차 2식과 자동창고에 사용되는 예비용 컨트롤러 장치(구성품 모두포함)는 견적서에 포함되어야 하며, ※ 제안서평가항목[정성적평가60%] / Ⅶ. 기술교육, 사후관리 / 예비품 공급계획 및 소모성 부품 공급계획 → 이 항목은 제안사별로 금번사업에 필요한 예비품 공급계획과 소모성 부품에 대한 공급계획을 제안서에 명시를 하여 공급하여야 하며, 3점(최우수 기준)에 해당합니다.(견적서에 포함되지 않음)
11	□ 「기술규격서」 1.5 운전 및 설계조건 / 나. 설계조건 / 4) 자동제어 및 네트워크 시스템 아) 서버의 구성은 메인-백업으로 구성하고, 데이터베이스의 이중화를 위한 제안을 하고 설치한다. ※ 기술규격서 내용으로 구성하시면 됩니다.