『제주삼다수 L3 프리폼 자동창고 저장용기 공동개발 추진』 성과공유제 추진 계획

1		수탁기업 공모 계획

1) 과제공모

❍ 건    명 : 제주삼다수 L3 프리폼자동창고 저장용기 공동개발 추진

❍ 예정수량 : L3 프리폼자동창고 저장용기 150ea

❍ 추진방법 : 수탁기업 모집 공모를 통한 성과공유제 추진

❍ 소요기간 : 공모일로부터 약 150일(예정)

❍ 주요 개선사항 : 리벳접합 → 용접, 절곡 등

現 리벳접합 저장용기		용접, 절곡 등을 사용한 신규 개선용기 개발

❍ 자격요건

- 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업

- 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 의한 특별법」 제2조에 따른 중견기업

※ 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제13조 및

동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 해당 자격을 갖춘 자

❍ 신청기간 : 공고문에 따름.

❍ 제출서류

- 참여신청서(붙임 1)

- 사업자등록중, 중소(중견)기업확인서 각 1부.

- 정량평가 자기평가 결과(붙임 2) 및 관련 증빙자료 각 1부.

- 제안서(7부, 파일 1식)

- 저장용기 설계도면, 설계내역서, 견적서 각 1부

2) 제안 요청사항

❍ 제안서(정성적 평가자료) 항목

작성항목	작 성 내 용
1. 일반부문
일반현황	□ 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 사업 분야, 최근 3년간의 자본금 및 분야별 매출액 제시
조직 및 인원	□ 제안사의 조직 및 인원 현황을 제시 (관리인력 및 기술인력 포함)
주요사업 실적	□ 제안사의 주요사업 내용을 분야별로 구분하여 제시
2. 기술부문
설계사항	□ 설계도면의 기준사양* 적합성 (외부규격, 팔레트 등) □ 저장용기 설계하중 적합성(저장량 무게 약 230kg, 용기합산 최대 490kg이하)을 평가할 수 있는 자료 제시 (프리폼 저장용기 노후화로 인한 리벳 접합 분리, 파손, 분체도장 벗겨짐 등 문제점 개선 방안 반영 최적의 저장용기 설계 제안요청)
재질 및 구조	□ 저장용기 외부품질상태(견고성, 마감선택 등)를 평가할 수 있는 자료 제시
	□ 저장용기 내부 마감상태 (먼지, 이물 등이 들어가지 않는 내부실링 구조)를 평가할 수 있는 자료 제시
3. 사업관리부문
사업수행계획	□ 대량 제작․납품 등 (발주시 납품일자 등)을 제시 - 저장용기 대량 계약에 대한 제작기간, 납품일자 등을 기재한 로드맵 제출 (예 저장용기 150ea)
유지보수 계획	□ 준공검수 후 12 개월간 하자보수를 보장하고, 이후 A/S처리방안 제시

* 설계 기본 사양

항목	내용	비고
외부규격	1,100(가로)×1,100(세로)×1,000(높이)	-
저장용기하단	팔레트 기반(높이 80mm)	-
프리폼저장용량	2.0L 프리폼 약 4,500개(약 230kg)	-
저장 내부재질	SUS304 1.5T	리벳접합

3) 평가방안

❍ 평가개요

구분	1단계 (정량)	2단계 (정성)	합계
배점	30점	70점	100점
내용	신용평가, 신인도, 공장보유, 사회적경제기업 등(가점)	위원회 평가	70점 이상인 기업 중 고득점 선정

❍ 정량평가

1) 경영상태 평가표 : 배점한도 10점

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	8
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7

※ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 공공기관제출용 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2) 신인도 평가표 : 배점한도 10점

평가항목	평가기준	평점
입찰공고일 기준 최근 2년 내 부정당업체 제재여부	해당 없음	10
	1건 이상	9
	2건 이상	8
	3건 이상	7

3) 기술능력 평가표 : 배점한도 10점

심사항목	평가 요소	등 급	평점
시설․장비 보유	공장등록증명원 보유 여부	보 유	10
		미 보 유	7

※ 시설․장비 보유 공장등록증명원은 공모공고 접수마감일 기준이며, 공모 공고일  이후에 촬영한 사진을 제출받아 평가한다.

4) 사회적경제기업 등 가점 평가표 : 정량 배점한도 내에서 가점 최대 3점

심사항목	평가 요소	평점
사회적경제기업 등에 대한 가점	① 장애인기업 또는 중증장애인생산품 생산시설	1
	② (예비)사회적기업 또는 사회적협동조합	1
	③ 여성기업	1

※ 각 평가 요소(①~③)는 중복하여 평가하되, 정량적 평가 취득점수가 배점한도에 부족한 경우에만 배점한도 범위 내에서 가산점을 부여한다.

※ 자료 확인 기준

- 장애인기업 : 중소기업제품 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)

- 중증장애인생산품 생산시설 : 꿈드래 홈페이지(www.goods.go.kr)

- (예비)사회적기업 : 한국사회적기업진흥원 홈페이지(www.socialenterprise.or.kr)

- 사회적협동조합 : 협동조합 홈페이지(www.coop.go.kr)

- 여성기업 : 중소기업제품 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)

❍ 정성평가

평가항목		배점	평가등급
			우수	양호	보통	미흡	불량
설계 사항	설계도면의 기준사양 적합성 (외부규격, 팔레트 등)	10	10	8	6	4	2
	저장용기 설계하중 적합성 (저장량 무게 약 230kg, 용기합산 최대 490kg이하)	10	10	8	6	4	2
재질 및 구조	사용되는 재질의 적합성 (내․외부 재질 선택사항)	10	10	8	6	4	2
	저장용기 외부품질상태 (견고성, 마감선택 등)	10	10	8	6	4	2
	저장용기 내부 마감상태 (먼지, 이물 등이 들어가지 않는 내부 실링 구조)	10	10	8	6	4	2
사업수행 계획	대량 제작 ․ 납품 등에 관한 사항 및 준공 검사 후 유지보수 계획	10	10	8	6	4	2
제안가격	저장용기(1ea) 가격 적정성 (견적가격)	10	10	8	6	4	2
합계		70

※ 제안가격의 경우 견적서를 제출한 기업 중 최저금액을 제시한 기업에 대하여 A(우수)등급을 적용하며 그 외는 금액에 비례하여 순차적으로 하위 등급을 적용한다.

예시1) 2개 기업의 경우

A(우수)	B(양호)
최저금액	그 외

예시2) 4개 기업의 경우

A(우수)	B(양호)	C(보통)	D(미흡)
최저금액	2번째 최저금액	3번째 최저금액	최대금액

❍ 기타사항

- 수탁기업 선순위자 결정 : 종합평가점수 70점 이상인 기업 중 고득점순에 따라 결정하되, 점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우 정성평가 점수가 높은 제안자를 우선순위자로 하고, 정성평가 점수도 동일한 경우에는 제안가격→설계사항→재질 및 구조→사업수행계획 순으로 각 항목별 높은 점수를 획득한 제안자를 선순위자로 한다.

2		향후 추진 계획

구 분	2020년
	7월					8월				9월					10월				11월
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
내부결재 및 공모진행
제안서접수(15일)
제안서평가
수탁기업 선정 및 계약
과제등록(재단)
과제수행(위․수탁)
검수․보완․협의(위․수탁)
과제종료 및 평가 / 수의계약용 확인서 신청
수의계약 심의(재단)
수의계약 확인서 발급
수의계약 체결
과제 확인 및 심사
성과공유제 확인서 발급

※ 붙 임 : L3 프리폼 자동창고 저장용기 사용대지 1부.  끝.