붙임3. 질의에 대한 추가답변

붙임1과 2에서 원부자재 입고 팔레트 규격과 관련하여 아래와 같이 추가답변 드리오니 참조하시기 바랍니다.

질의 내용	답변 내용(추가보충)
- 자동화 적용 가능하려면 Pallet를 규격화해야 되는데 이중파레트를 Handling하기 어려우니 폭 1,000~1,200mm로 제한할 있는지 확인 요청	- 관련부서(설비자재팀) 협의 결과 Pallet 규격 1,200mm 이하로 운영 예정이오니 참조하시어 제안하여 주시기 바랍니다.