제주특별자치도개발공사 공고 제2017- 29호

“제주함덕 행복주택 건축 ”

설계공모 서면 질의회신

2017. 02. 27.

제주함덕 건축 설계공모 질의 회신

□ 질의 접수기간 : 2017. 02. 20. 18:00까지

□ 접수현황 : 3개업체 20개 질의사항

구분	연번	질 의 내 용	회 신 내 용
접수번호 | 함덕10	1	설계설명서에 투시도 포함이 가능한가?(칼라사용여부)	투시도는 설계도면에 포함이 가능하나 칼라 사용은 불가합니다.
	2	설게설명서의 규격(지질)도 건식복사용지/백상지를 사용하는가?	설계설명서의 규격(지질)은 A4(건식복사용지)를 사용해야 합니다.
	3	부대시설 종류 및 규모에 제한이 있는가?	부대시설의 종류 및 규모에 제한은 없으나, 법적으로 필요한 부대시설은 법적 조건을 충족하여야 합니다.
접수번호 | 함덕05	4	지침서에 기재되어 있는 부대시설 외 주민 편의시설로써 타용도를 계획에 반영해도 되는지 여부와 필요시 지하층에 배치가능 하다고 하였는데, 계획에 따라 지상에 배치가능 여부는?	부대시설의 종류 및 규모에 제한은 없으나, 법적으로 필요한 부대시설은 법적 조건을 충족하여야 합니다. 또한, 지상 또는 지하에 배치가 가능합니다.
	5	현장설명회시 전기차 충전등을 위한 설비 일부 반영하라는 내용이 있었는데, 전기차 주차구획은 전체 주차대수의 몇%로 산정 반영해야 하는지 여부?	전기차 주차구획을 30%이상으로 하여야 합니다.
	6	지정된 축척 및 매수를 준수한다고 되어있는데, 지정된 축척이 있는지 여부	제출 설계도면의 축척은 설계요구를 반영하여 가독성 있는 통상의 축척을 사용하시면 됩니다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 별도의 축척을 사용해도 무방합니다.
	7	도면내용 및 표현방법에 단위세대별 평면 투시도는 제외되어 있으나, 추가로 제출할 수 있는지에 대한 여부	단위세대별 평면 투시도의 제출제한은 없으며, 설계도면에 포함이 가능합니다.
	8	도시형 생활주택 계획시(50세대미만) 법적기준 완화적용여부	도시형생활주택 적용여부에 대한 별도의 제한은 두지 않고 있습니다.
접수번호 | 함덕01	9	설계설명서, 입면도 및 단위세대 투시도에 흑색으로만 표현해야 하는지, 무채색 계열로 솔리드나 해치 표현은 가능한지?	투시도는 설계도면에 포함이 가능하나 칼라 사용은 불가합니다. 모든 도면 작성시 그림자 표현을 금하며, 차로 및 주차장은 해치 및 패턴을 금한다.(설계공모지침서 p18)
	10	예정공사비의 범위가 어디까지 해당되는 것인지?	예정공사비는 전기, 소방, 통신공사비를 제외한 나머지 건축공사비를 의미합니다.
	11	부대시설 규모의 기준이 있는지?	부대시설의 종류 및 규모에 제한은 없으나, 법적으로 필요한 부대시설은 법적 조건을 충족하여야 합니다.
	12	모든 도면의 차로 및 주차장의 해치 및 표현을 금한다고 나왔는데, 도로의 바닥마감표현을 위한 해치 표현도 금하는지?	모든 도면 작성시 그림자 표현을 금하며, 차로 및 주차장은 해치 및 패턴을 금한다. 도로의 바닥마감표현도 포함됩니다.
	13	설계자가 직접 작업한 단순 입체화 표현만 사용한다고 나왔는데 단순 입체화 표현의 기준이 어디 까지 인지?	3D 프로그램을 사용하여 건물의 형상을 인지할 수 있게 표현이 가능합니다.
	14	단지계획도에는 수목을 나타내는 심볼 표기나 표현을 금한다고 나와있는데, 배치도에 조경계획 등을 함께 표기하라고 나와있습니다. 배치도의조경계획과 표기등은 어떤 기준을 따라야 하는지?	단지계획도에서는 심볼 표기를 금하며, 별도의 조경계획도에서는 수목에 한하여 심볼 표기가 가능함니다.
	15	CAD파일에 이미지를 삽입 가능한지?	CAD파일 내에는 이미지 삽입이 불가합니다.
	16	설계도면이나 설계설명서 레이아웃에 대한 기준이 별도 있는지?	설계설명서, 도면 표지에 대하여 설계지침서에 제시된 폼을 준수하여야 합니다. 표지를 제외한 설계도면 및 설명서의 레이아웃에 대한 기준은 없으나, 모든 도서에는 작성자를 알아 볼 수 있는 어떤 표시도 할 수 없습니다.
	17	설계개요, 각층별 세부 용도 및 면적표는 제공서식을 도면에 넣어 제출하는 것인지? 도면에 넣는 경우 이미지 파일로 넣어야 하는지?	설계개요, 층별세부용도, 면적표는 도면에 표현가능하나, 설계개요 및 시설면적표[서식 12]는 반드시 제출하여야 합니다. 또한, 도면내 이미지 파일은 삽입이 불가능합니다.
	18	해당부지와 주변 상황에 대한 측량성과도 등의 자료가 제공가능한지? 별도 현황측량등의 작업을 계획 전에 해야 하는지?	측량성과도는 별도로 제공하지 않으며, 현황측량 및 지반조사보고서는 당선자의 의무로 실시설계용역 수행시 과업에 포함됩니다.
	19	도면이나 설계설명서에 모형사진이 첨부 가능한지?	도면에는 이미지 삽입이 불가하며, 설계설명서에는 무방합니다.(단, 칼라사용은 불가합니다.)
	20	설계도면을 작성할 때 정해진 글자체는 없는지?	설계설명서는 신명조체로 사용하고, 설계도면은 별도의 제한을 두지 않습니다.