김만덕기념관부설주차장 행복주택 현상설계공모

질의 & 회신

2018. 04.

▢ A사

연번	질 의	회 신	비 고
1	공모지침서 page 8의 9.4 제출도서 중 설계계획서는 “좌평철형식의 백도로 30매이내”이고 page 9의 10.2 설계획서 “매수는 표지 제외하고 10매 이내로 서로 상이합니다. 설계계획서의 1부 매수는 몇 매로 해야 하는지?	- 설계계획서 1부의 매수는 표지를 제외하고 각 30매이내(간지 및 도면 포함)로 합니다.
2	부설주차장(김만덕기념관)의 버스주차장의 규격은 대형 주차규격(13m*3.25m)으로 적용하면 되는지?	대형버스의 주차규격은 3.5m*13m 로 합니다.
3	page 30의 5.7 주차장계획 중 화물적재용 차량(탑차)의 규격은?	화물적재용 차량은 약 1톤 규모의 차량을 기준으로 합니다.

▢ B사

연번	질 의	회 신	비 고
1	공모지침서 9페이지 10.2 설계계획서 1) 내용 중 ‘각 10매 이내’는 ‘각 30매 이내’로 수정하는게 맞는지요?	A사 1번 답변 참조
2	공모지침서 29페이지 4) 기타사항에 ‘단위세대 발코니 등에 세대 태양광(200w급) 설치가 가능하도록 계획하여야 한다’로 되어 있는데 ‘발코니 등’이란 발코니와 발코니 창을 모두 포함한다는 말인지요 그리고 ‘세대 발코니 등’에 반드시 설치해야 하는 의무사항인지요?	- 발코니 외부 공간(외벽이나 난간대)에 설치 가능하도록 계획하여야 합니다.
3	부지 경계에 대한 자료(측량성과도 등)가 제공 가능한지요? 제공이 불가하다면 어떤 자료를 기준으로 부지경계에 대한 도면을 작성해야 되는지요?	부지 경계에 대한 별도 자료는 제공하지 않으며, 현 지적선을 기준으로 작성하면 됩니다.

▢ C사

연번	질 의	회 신	비 고
1	지침서상 “김만덕기념관 부설주차장은 공동주택과 별도로 관리 운영해야하는 독립 시설로, 공동주택과 공간적 경계(면적구분)를 명확히 구분하여야 한다”라고 되어 있는데 “공간적 경계구분”이란 함은 김만덕기념관 부설주차장 부분과 공동주택 부분의 사용토지를 별도 구분하라는 것인지, 아니면 토지는 공유하며 사용부분만 구획(예 : 공동주택1층 피로티 부분을 기념관부설주차장으로 사용)해도 가능하다는 것인지 명확한 답변 부탁드립니다.	공간적 경계구분이란 두 시설에 대한 대지 분할의 의미는 아니며, 향후 김만덕기념관 부설주차장을 공동주택과 별도의 독립시설로서 관리 운영 하기 위해 명확한 면적 구분이 가능하도록 계획하여야 함을 의미합니다.