제주특별자치도개발공사 공고 제2023 –178호

「제주삼다수 L4사출 프리폼 저장용기 공동개발」

제안서(정성) 평가결과 공개

2023. 06. 07.

「제주삼다수 L4사출 프리폼 저장용기 공동개발」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 가

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체
		A	B
①	저장용기 설계하중 적합성 (저장량 총무게 약 240kg이상, 용기합산 최대 320kg이하) 4단 적재 가능	8	8
②	설계도면의 기준사양 적합성 (내․외부규격, 로고, 팔레트 타입등)	8	6
③	저장용기 내․외부 품질, 무게,마감상태 (견고성, 마감선택, 먼지,이물이 들어가지 않는 구조등)	8	8
④	저장용기 4개면 접이식 구조 및 결합부위 상태 (측면프레임 일체형 접이식 및 결합상태)	8	6
⑤	- 저장용기 덮개 경량화 및 접합면 개선 (덮개 무게 및 모서리 마감상태)	6	6
⑥	- 저장용기 제품단가(1EA) 가격에 대한 적절성 (개발 제품의 예상 가격을 기재)	10	8
⑦	용기 제작․납품 등에 관한사항 준공검사 후 유지보수 계획	5	3
⑧	- 현장 적용 가능성 및 실현가능성	4	3
합계		57	48

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「제주삼다수 L4사출 프리폼 저장용기 공동개발」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 나

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체
		A	B
①	저장용기 설계하중 적합성 (저장량 총무게 약 240kg이상, 용기합산 최대 320kg이하) 4단 적재 가능	10	8
②	설계도면의 기준사양 적합성 (내․외부규격, 로고, 팔레트 타입등)	10	8
③	저장용기 내․외부 품질, 무게,마감상태 (견고성, 마감선택, 먼지,이물이 들어가지 않는 구조등)	8	8
④	저장용기 4개면 접이식 구조 및 결합부위 상태 (측면프레임 일체형 접이식 및 결합상태)	8	8
⑤	- 저장용기 덮개 경량화 및 접합면 개선 (덮개 무게 및 모서리 마감상태)	8	8
⑥	- 저장용기 제품단가(1EA) 가격에 대한 적절성 (개발 제품의 예상 가격을 기재)	10	8
⑦	용기 제작․납품 등에 관한사항 준공검사 후 유지보수 계획	5	3
⑧	- 현장 적용 가능성 및 실현가능성	5	3
합계		64	54

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「제주삼다수 L4사출 프리폼 저장용기 공동개발」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 다

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체
		A	B
①	저장용기 설계하중 적합성 (저장량 총무게 약 240kg이상, 용기합산 최대 320kg이하) 4단 적재 가능	8	8
②	설계도면의 기준사양 적합성 (내․외부규격, 로고, 팔레트 타입등)	10	8
③	저장용기 내․외부 품질, 무게,마감상태 (견고성, 마감선택, 먼지,이물이 들어가지 않는 구조등)	10	6
④	저장용기 4개면 접이식 구조 및 결합부위 상태 (측면프레임 일체형 접이식 및 결합상태)	10	4
⑤	- 저장용기 덮개 경량화 및 접합면 개선 (덮개 무게 및 모서리 마감상태)	8	8
⑥	- 저장용기 제품단가(1EA) 가격에 대한 적절성 (개발 제품의 예상 가격을 기재)	10	8
⑦	용기 제작․납품 등에 관한사항 준공검사 후 유지보수 계획	5	4
⑧	- 현장 적용 가능성 및 실현가능성	5	4
합계		66	50

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「제주삼다수 L4사출 프리폼 저장용기 공동개발」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 라

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체
		A	B
①	저장용기 설계하중 적합성 (저장량 총무게 약 240kg이상, 용기합산 최대 320kg이하) 4단 적재 가능	10	6
②	설계도면의 기준사양 적합성 (내․외부규격, 로고, 팔레트 타입등)	8	8
③	저장용기 내․외부 품질, 무게,마감상태 (견고성, 마감선택, 먼지,이물이 들어가지 않는 구조등)	8	8
④	저장용기 4개면 접이식 구조 및 결합부위 상태 (측면프레임 일체형 접이식 및 결합상태)	10	8
⑤	- 저장용기 덮개 경량화 및 접합면 개선 (덮개 무게 및 모서리 마감상태)	10	6
⑥	- 저장용기 제품단가(1EA) 가격에 대한 적절성 (개발 제품의 예상 가격을 기재)	10	8
⑦	용기 제작․납품 등에 관한사항 준공검사 후 유지보수 계획	4	3
⑧	- 현장 적용 가능성 및 실현가능성	4	3
합계		64	50

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.

「제주삼다수 L4사출 프리폼 저장용기 공동개발」

제안서 평가결과

□ 심사위원 : 마

□ 심사점수

평가 부문		입찰참가 업체
		A	B
①	저장용기 설계하중 적합성 (저장량 총무게 약 240kg이상, 용기합산 최대 320kg이하) 4단 적재 가능	8	8
②	설계도면의 기준사양 적합성 (내․외부규격, 로고, 팔레트 타입등)	10	8
③	저장용기 내․외부 품질, 무게,마감상태 (견고성, 마감선택, 먼지,이물이 들어가지 않는 구조등)	8	10
④	저장용기 4개면 접이식 구조 및 결합부위 상태 (측면프레임 일체형 접이식 및 결합상태)	8	10
⑤	- 저장용기 덮개 경량화 및 접합면 개선 (덮개 무게 및 모서리 마감상태)	6	6
⑥	- 저장용기 제품단가(1EA) 가격에 대한 적절성 (개발 제품의 예상 가격을 기재)	10	8
⑦	용기 제작․납품 등에 관한사항 준공검사 후 유지보수 계획	4	4
⑧	- 현장 적용 가능성 및 실현가능성	5	5
합계		59	59

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

※ 입찰참가업체는 제안서 발표순에 따라 알파벳 순서대로 표기함.