「제3취수원 송수관로 및 부지정비공사」

공사감독자 배치기준(안) 공개 및 의견수렴

❑ 목적

❍ 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제8조에 따라 「제3취수원 송수관로 및

부지정비공사」의 안전한 건설현장 관리 및 시공품질 확보를 위하여 “공사감독자 배치기준(안)”을

공개하여 의견을 수렴하고자 함.

❑ 관련법규

❍ 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토부고시 제2023-153호, 2023.3.20.)」 제8조

❍ 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(국토부고시 제2023-188호, 2023.4.7.)」 제9조 별표2

❑ 대상사업 개요

❍ 사 업 명 : 제3취수원 송수관로 및 부지정비공사

❍ 부지위치 : 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산 73번지 일원

❍ 공사규모 : 송수관로 L=1,386m 4EA, 부지정비 A=6,849㎡ 등

❍ 공사기간 : ‘23년 8월 ~ ’24년 5월

❍ 총공사비 : 2,839백만원(부가세, 관급자재비 포함)

❑ 의견제출방법

❍ 의견 제출기간 : 2023.6.28.(수) ~ 2023.7.5.(수) 17:00까지

❍ 의견 제출방법 : 붙임2 ‘의견서’ 작성 후 전자메일 송부(todeh7@jpdc.co.kr)

❍ 기타 문의사항 : 공장혁신 TFT(064-780-4607)

붙임1		공사감독자 배치기준(안)

❑ 건설사업관리기술 배치계획 및 업무범위 현황

❍ 투입인원수 산정기준(상하수도 분야)

※ 인원수 : 인･일 기준

업무분류체계		적용수량 단위	기준 인원수 (인･일)	보정계수			난이도	공사감독인원수 (인.일)	비고
단계	기본업무			a	b	c
시공 단계	공사착수	식	122.5	1.0	1.0	1.0	1.0	122.5
	시공성과 확인 및 적정성 검토	공사일수	2.1	0.8	1.0	1.0	0.142	57.3
	사용자재의 적정성 검토	공사개월	6.2	1.0	1.0	1.0	0.142	8.8
	품질시험 및 성과검토	공사개월	12.0	1.0	1.0	1.0	0.142	17
	시공계획검토	공사개월	6.9	0.8	1.0	1.0	0.142	7.8
	기술검토 및 교육	공사개월	11.7	1.0	1.0	1.0	0.142	16.6
	공정관리	공사개월	12.8	1.0	1.0	1.0	0.142	18.2
	안전관리	공사개월	22.0	1.0	1.0	1.0	1.00	220
	환경관리	공사개월	3.3	1.0	1.0	1.0	0.142	4.7
	설계변경 관리	공사개월	14	1.0	1.0	1.0	0.142	19.9
	기성검사	회	5.4	1.0	1.0	1.0	1.00	5.4
	준공검사	식	6.1	1.0	1.0	1.0	1.00	6.1
	계약자간 시공인터페이스 조정	공사개월	1.5	1.0	1.0	1.0	1.00	15
	하도급타당성검토	공사년수	6.9	1.0	1.0	1.0	0.142	0.8
	시공단계의 예산검증 및 지원	회	5.1	1.0	1.0	1.0	1.00	5.1
	일반행정업무	용역일수	1.2	1.0	1.0	1.0	0.142	41.2
시공 후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인	식	52	1.0	1.0	1.0	0.245	12.7
합계	시공단계+시공 후 단계 = 566.4+12.7							579.1
직접 감독	시공단계 90% 적용(기술지원지원자 제외)+시공 후 단계 = 509.8+12.7							522.5	23.75 인.월 (≒ 522.5/22)

❍ 보정계수

분야	항목	보정계수 값	적용계수
플랜트Ι (상하수도)	a공사유형	① 관로공사 : 0.8 ② 구조물 공사 : 0.9	0.8
	b.공사성격	① 신축 : 1.0 ② 확장 : 1.1 ③ 개량 : 1.2	1.0
	c.지역특성	① 일반부 : 1.0 ② 도시부 : 1.1	1.0

❍ 공사난이도

구분		난이도 산식	난이도
총공사비 50억원 이하 (시공단계만해당)		∙ 공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+ (0.1*기계설비공사 비중)+0.2)*(총공사비*0.2)	0.142
총공사비 2,000억원 이하		∙ 공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수+ (0.1*기계설비공사비중)+0.2	0.245
비고		∙ 건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/ 평균건설사업관리기간}×0.1 = 0.0168

❑ 공사감독자 배치계획표

붙임2		공사감독자 배치기준(안) 의견서

「제3취수원 송수관로 및 부지정비공사」

공사감독자 배치기준(안)에 대한 의견서

1. 의견 제출자

○ 성  명 :

○ 연락처 :

○ 소속단체(회사)명 :

2. 의견내용

공고(안)	수정(안)	수정사유

3. 기타 참고사항

※ 참고사항이 있을 경우 기재