< 원부자재 품질테스트(1‧2차) 샘플 수량 >

품 목			수량		비 고	필요서류
			삼다수공장	감귤공장
병 제조용 PET CHIP			4톤 이상	-	-	검사성적서, MSDS, 재질□용출시험성적서 기타 포장용기 안정성 자료
캡 제조용 HDPE CHIP			25㎏ 이상	-	25㎏/Bag 포장	검사성적서, MSDS, 재질□용출시험성적서 기타 포장용기 안정성 자료
A.A 소거제			75㎏	-	25㎏/통	검사성적서, MSDS, 재질□용출시험성적서 기타 안정성 자료
상표 (라벨)	0.5L		15롤(역방향) 5롤(정방향)	5롤(정방향)	※ 라벨 풀림방향 - 역방향 : 두출 - 정방향 : 미출 ※ 1롤(3,000m)	검사성적서
	2.0L		12롤(정방향) 12롤(역방향)	4롤(정방향)
접착제(상표 부착용 수분리성 접착제)			60㎏	20㎏	20㎏/BOX	검사성적서, MSDS
수축 필름	일반(435㎜)		6롤	1롤	1롤(1,300m)	검사성적서, 공인기관성적서(인장강도, 신장률, 수축율), 사용원료 및 첨가제 목록&성적서
	분할(835㎜)		4롤	-
손잡이패드	0.5L		12,000매 이상	6,000매 이상	원지(5매) 샘플 추가	검사성적서, 원지 성적서
	2.0L		12,000매 이상	6,000매 이상
파레트용 필름			6롤	1롤	1롤(1,440m)	검사성적서, 공인기관성적서(인장강도, 신장률), 사용원료 목록&성적서
스트레치 후드필름			2롤	-	1롤(300m)	검사성적서, 공인기관성적서(인장강도, 신장률, 인열강도), 사용원료 목록&성적서
수출용 파레트			10개	-		검사성적서
저장용 비닐백		캡	300매이상	-		검사성적서, 재질□용출시험성적서, 공인기관성적서(인장강도)
		프리폼	50매이상
손잡이테이프			6롤	1롤	1롤(5,000m)	검사성적서, 공인기관성적서(인장강도, 신장률, 점착력)
탑시트용 필름			6롤	1롤	1롤(300m)	검사성적서
제품추적시스템용		스티커라벨 (외포장용)	4롤			검사성적서, 공인기관성적서(점착력)
		스티커리본 (외포장용)	4롤			검사성적서
손잡이패드 날인용 잉크			4개			검사성적서